采购需求
一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	维保
期限
	预算金额（万元/年）
	总预算金额（万元）
	简要技术需求或服务要求

	4
	彩超仪
	3
	8.9
	26.7
	详见第五章采购需求

	5
	全自动清洗消毒机
	3
	9.5
	28.5
	详见第五章采购需求


2. 项目背景/项目概述（如有）
北京胸科医院医用设备维保（自有）服务采购
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
服务时间：自合同签订之日起至合同项下全部义务履行完毕止
服务地点：首都医科大学附属北京胸科医院
2. 付款条件（进度和方式）
按合同约定执行
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务（质保期）（如适用）
5. 保险（如适用）
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标为北京胸科医院医用设备维保（自有）服务采购，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
2.3为落实政府采购政策需满足的要求
2.3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求
2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
3. 验收标准（如有）
4. 其他要求（如有）
技术参数
[bookmark: OLE_LINK11]

第四包： 彩色多普勒超声维护服务要求
1.	服务设备：PHILIPS EPIQ5，1台。
2.	服务类型：全保（含所有探头）。
3.	服务期：3年。
4.	响应时间：设备发生故障响应时间≤1小时，并提供解决方案，如需现场解决到达现场时间≤24小时 。
5.	开机率：≥95%。
6.	常规维护保养：≥2次/年，需按照原厂保养要求提供预防性技术保养计划和服务，并提供由双方工程师签字确认的维护报告。
7.	根据设备状态提供相应的硬件和软件升级。
8.	维修需选用原厂全新备件，维修后需提供由双方工程师签字确认的维修报告。
9.	对存在的问题及时提出解决方案，对使用上的问题提出相应的合理性建议。


第五包： 清洗机维护服务要求
1.	服务设备：倍力曼WD250 清洗机，1台。
2.	服务类型：全保(包含一次年度性能检测及报告)。
3.	服务期：3年。
4.	响应时间：设备发生故障响应时间≤1小时，并提供解决方案，如需现场解决到达现场 时间≤48小时。
5.	开机率：≥90 %。
6.	常规维护、保养：≥ 4次/年，需按照原厂保养要求提供预防性技术保养计划和服务（包含更换损耗部件、常规检测，确认各项技术指标及性能调整/校准至出厂标准、及时报告设备状况），并提供由双方工程师签字确认的维护校准报告。
7.	根据设备状态提供相应的硬件和软件升级。
8.	维修需选用原厂全新备件，最优先使用零件,优先分派工程师，维修后需提供由双方工程师签字确认的维修报告。
9.	对存在的问题及时提出解决方案，对使用上的问题提出相应的合理性建议。

