[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc10273][bookmark: _Toc5420]采购需求

一、采购标的
1.采购标的（需求一览表）
	包号
	标的名称
	数量
	是否接受进口产品
	供货服务期限

	1
	液氧及医疗气体采购
	详见下表
	否
	3年


2.采购明细
	品目号
	品目名称
	纯度指标
	执行标准
	年预估数量
	单位
	最高单价限价
(元)

	
	
	
	
	本院
	分院
	
	

	1-1
	医用液氧
	99.5%
	《中华人民共和国药典》二部（2025版）
	691
	0
	吨
	1400元/吨

	1-2
	医用氧气（40L）
	99.5%
	《中华人民共和国药典》二部（2025版）
	74
	3771
	瓶
	45

	1-3
	医用氧气（10L-15L）
	99.5%
	《中华人民共和国药典》二部（2025版）
	0
	9
	瓶
	40

	1-4
	医用氧气（8L）
	99.5%
	《中华人民共和国药典》二部（2025版）
	440
	
	瓶
	35

	1-5
	医用氧气（4L及小于4L）
	99.5%
	《中华人民共和国药典》二部（2025版）
	1326
	
	瓶
	25

	1-6
	高纯二氧化碳（40L）
	
	国标
	1
	
	瓶
	1200

	1-7
	高纯二氧化碳（10L）
	
	国标
	1
	
	瓶
	600

	1-8
	二氧化碳（40L）
	99.5%
	国标
	267
	7
	瓶
	60

	1-9
	高纯氮气（40L）
	99.999%
	国标
	6
	
	瓶
	90

	1-10
	氮气（40L）
	
	国标
	1
	
	瓶
	45

	1-11
	高纯氩气（40L）
	99.999%
	国标
	1
	
	瓶
	180

	1-12
	高纯氩气（4L）
	99.999%
	国标
	14
	
	瓶
	40

	1-13
	合成空气（40L）
	
	国标
	1
	
	瓶
	260

	1-14
	乙炔（40L）
	
	国标
	1
	
	瓶
	90

	1-15
	高纯氧气（40L）
	
	国标
	1
	
	瓶
	420

	1-16
	五元气（组分）（40L）
	按需定制
	国标
	1
	
	瓶
	1500

	1-17
	四元气（40L）
	按需定制
	国标
	1
	1
	瓶
	1500

	1-18
	高纯氦气（40L）
	
	国标
	1
	
	瓶
	2800

	1-19
	40L医用氧钢瓶
	---
	国标
	1
	
	瓶
	980

	1-20
	8L医用氧钢瓶
	---
	国标
	1
	
	瓶
	680

	1-21
	4L及4L以下医用氧钢瓶
	——
	国标
	1
	
	瓶
	450

	1-22
	带双头小表的减压器
	
	国标
	52
	
	块
	260

	1-23
	一氧化氮（40L）
	800PPM
	国标
	2
	
	瓶
	1200


注：采购明细表中数量仅为每年预估采购数量，具体采购数量以实际发生为准并进行结算（投标单价*实际采购数量）。供应商报价不得超过单价最高限价。总报价不作为最终合同金额，按实际采购量进行结算，总结算金额不超过采购预算。
二、商务要求
1.采购项目交付或者服务的时间和地点：
1.1服务时间：采购人提前24小时通知供货，如遇特殊或紧急用气需求情况，供货方应及时安排配送，保证在收到需求通知后0.5小时内给予反馈，2小时内供气到采购方指定地点。
1.2服务地点：采购人指定地点
2.付款条件（进度和方式）：
液氧、瓶装医用气体等货品配送，由采购方、供货方双方现场负责人核实规格、数量，以实际发生数量为准，双方于《送货单》签字确认，中标单位提供正式发票。
货款按月结算，支付方式支票或电汇。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京地坛医院提供液氧及医疗气体供应服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
中标单位承诺并保障所提供医用气体，符合国家药品监督管理部门要求的标准。氧气质量标准需符合《中国药典（2025版）》规定，氧气纯度≥99.5%，其他物质含量按照法律法规要求检验合格。
2.服务内容及要求
2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
2.1.1供货要求
★（1）投标人须提供液态医用氧、气态医用氧对应的有效药品批准证明文件：《药品注册证书》或药品再注册批准通知书或药品补充申请批准通知书（含原药品再注册批件、药品补充申请批件）
（2）提供的货品应符合国家对医用气体及危险气体的相关规定，对不同产品进行分类配送，确保运输及产品安全。供货商应根据医院提供的货物清单、技术指标及气体配比方案进行配送。
（3）提供的产品应在产品有效期内，保证钢瓶在年检日期内。来源可追溯，气瓶配置完好保护帽。装卸应做到轻柔，避免磕碰。
（4）出厂气瓶产品提供《合格证》、产品有效日期、钢瓶打压钢号，提供的资料在产品有效期内。钢瓶气体种类标识清晰完整，按照国家相关规定涂装。装好瓶帽及防震圈，钢瓶外观无损伤。
（5）每次供货时向采购人提供《液态氧检验合格证》和《液态氧产品检验报告单》；瓶装气体产品包装物张贴相应产品《产品合格证》。
（6）中标单位负责将产品送至甲方地址：北京地坛医院两院区医疗气体站气瓶间或院方指定地点，并负责装卸。
（7）采购人提前24小时通知供货，如遇特殊或紧急用气需求情况，供货方应及时安排配送，保证在收到需求通知后0.5小时内给予反馈，2小时内供气到采购方指定地点。
（8）分批按需供货，采购人可根据临床使用需求调整单次供货数量，投标人不得拒绝、加价。
（9）超时供货追责：常规供货超时1小时及以上，单次扣除该批次货款5%；应急供货超时1小时以上，单次扣除该批次货款15%；造成临床救治延误、设备停机损失的，投标人额外承担全部经济损失。
（10）液态氧产品计量以现场实际充装量为准，由双方经办人签字后生效；瓶装气体以配送至医院的交货实际供应瓶数为准，由双方经办人签字生效。
2.1.2运输要求
（1）投标人应具有运输车辆及符合国家相关要求的驾驶员及押运人员。拟派本项目的驾驶员具有道路危险货物运输驾驶员从业资格、押运人员具有道路危险货物押运人员从业资格。（投标文件中提供行驶证及人员相关证明文件加盖单位公章）
（2）运输车辆在运送液态氧时要严格遵守国家对化学危险品运输的相关规定。
（3）押运人员及司机每次到达运送现场，必须穿工作服佩戴必要的安全防护用品，持证上岗。
（4）危险品运输车辆进入医院院区内严格按照采购人院内的交通标志行驶，并根据采购人要求，按指定的地点灌装，液态氧的灌装应严格按照安全操作规程进行操作，完成工作后办理产品交接手续。
（5）货物运输、装卸、搬运全部费用由投标人全额承担，采购人无需额外支付运费及任何配送费用。
（6）运输途中产生气瓶破损、介质泄漏、货物丢失、损耗等全部风险、损失由投标人自行承担。
2.1.3其他要求
★（1）气瓶、移动式压力容器定期检验工作，中标人承诺委托具备《特种设备检验检测机构核准证》的第三方机构实施，保障气瓶合规使用。提供书面承诺并加盖公章，格式内容自拟。
（2）北京地区有公共安全事件或重大活动时，投标人保证不中断供应。
（3）投标人应保证所有聘用员工的工资均达到北京市最低工资标准，并保证聘用制度符合《中华人民共和国劳动法》的相关规定，合同期限内产生的任何劳动纠纷均有乙方单独承担。
（4）医用气体气瓶检测费用及气瓶日常维修维护费用，由投标人负责。中标单位提供报价气体所用气瓶的质量、数量保障措施，包括但不限于气瓶的使用运输管理标准和执行的规定规程、瓶体及阀门等附件的定检周期、定检项目[定检费用（含医院氧气瓶）已包含在报价中，不再单独结算]、定检参考标准、不合格钢瓶的维修替换方案及费用承担方式等内容。中标价格实行包干制，该报价包括但不限于气价、运费、人工费、装卸费、材料费、气瓶质检定检费、气瓶租赁费、维修费、保险费、税费等。
（5）医院需要中标单位提供采购目录外气体时，结算价格两院区应一致。
（6）如货品在配送过程中出现配送人员、采购方或第三方人身、财产损失的，由中标单位负全部责任。
2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
详见 1.采购标的（需求一览表）
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
投标人须提供送货时限及方案、安全服务方案、执行团队、应急方案、服务质量承诺、项目实施及服务质量保障方案进评价、接管/退场方案、售后服务等。
3.采购标的的验收标准
3.1.采购人有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。
3.2.检验和测试在交货地或货物的最终目的地进行,具体以甲方要求为准。
3.3.如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，中标单位应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。
3.4.交货时，中标单位应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。
3.5.采购人组成立验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标单位承担。
3.6.验收标准：按照本合同规定的产品名称、数量、规格等相关项目进行验收，验收合格后签署书面验收合格报告。

