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一、采购标的
（一）采购标的
	包号
	标的名称
	数量
	是否接受进口产品

	1
	综合维护
	1项
	否


本项目主要是对室外显示屏系统的145处显示屏设备、上端系统及设备、市政配套设施、信息安全服务等方面提供维护保障工作，并且拆除100处室外屏前端设备及配套设施。
（二）项目背景/项目概述
室外显示屏系统作为北京市交通管理系统的组成部分之一，为交通参与者提供路况信息，包括路况等级（畅通、拥挤、拥堵）和紧急事件（交通事故、临时交通管制、天气）等内容，以有效引导交通参与者选择科学路径，达到均衡交通流、减少行驶时间的目的。通过交通信息的发布可以优化交通系统资源，提高道路通行效率，提升出行质量，为确保交通安全、创建和谐社会创造有利的条件。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、服务期限：1年。
2、地点：采购人指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
1、本合同不支付预付款，并采取阶段性付款方式。
2、维护工作阶段性完成后，上端系统运维费、路面设备运维费结算按照总价包干的方式均匀化支出，结算结合合同总价和违约情况上报结算材料；市政工程运维费根据所用人工、车辆及配件维修或更换数量等实际发生的工作量，结合中标单价上报结算材料和金额。监理单位审核确认所有结账材料后，出具支付证书，采购人审核确认后支付。
3、维护费用总金额不得超过合同总价。若维护费用支付完毕，中标人应免费提供维护服务，并确保设备日完好率不低于95%。
4、每笔款项支付时，中标人应向采购人提供等额正式发票。
5、本合同约定的付款期限、付款方式及付款额度以财政资金拨付到位为前提。因财政未及时审批拨款造成支付进度缓慢的，不视为采购人违约。
6、若维护期内显示屏系统、设备更新改造升级或拆除停用，采购人的维护设备数量相应减少，所发生的维护费用按实际工作量结算。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
1.1本包需维护的设备清单
1.1.1上端系统
	序号
	设备名称
	现有品牌型号
	单位
	参考数量

	1
	通信控制服务器主板
	IBM X3650
	台
	1

	2
	KVM
	Aten C1738
	台
	1

	3
	交换机
	H3C S1024R
	台
	1

	4
	刀片服务器主板
	IBM HS22
	台
	1

	5
	显示器
	IBM L171
	台
	1

	6
	服务器内存
	8G
	台
	1

	7
	服务器硬盘
	1T
	台
	1

	8
	键盘、鼠标
	键盘、鼠标
	套
	1

	9
	通讯控制服务器
	IBM X3650
	台
	1

	10
	指纹识别器
	USB指纹识别器
	台
	1

	11
	刀片服务器(含刀片箱及模块)
	IBM HS22
	台
	1

	12
	磁盘阵列
	IBM DS4300
	台
	1

	13
	服务器
	IBM 236
	台
	1

	14
	服务器
	IBM 226
	台
	1

	15
	操作终端
	ThinkCentre M52
	台
	1

	16
	现场值守人工工作量
	
	工日
	1095

	17
	技术支持人工工作量(含软件运维)
	
	工日
	250


1.1.2下端设备
	序号
	设备名称
	现有品牌型号
	单位
	参考数量

	1
	电源
	200W-300W
	块
	36

	2
	CDMA通信设备新装
	USR-G780V2
	台
	12

	3
	D16模组
	YH-D16-2R1G-1S-N
	块
	72

	4
	D20透镜模组
	YH-D20-1R1G1B-1S-N
	块
	72

	5
	D32双色模组
	YH-D32-4R2G-1S-N
	块
	72

	6
	IO板
	C1006
	块
	90

	7
	单片机
	YH-SYS-STM32-05(带Neport)
	台
	1

	8
	灯带
	灯带
	件
	330

	9
	灯带控制板
	QS7.822.1157
	块
	174

	10
	断路器
	MGN22081C6SH-DC63A/施耐德
	个
	9

	11
	分扫板
	YH-SYS-FS-30/41
	块
	96

	12
	分线板
	YH-HUBLXY-16
	块
	96

	13
	工控板
	研华1651
	台
	2

	14
	工控板
	研华9387
	台
	1

	15
	固态继电器
	50A RMIA40D50
	个
	72

	16
	继电器
	5V6A
	个
	42

	17
	交流接触器
	38A
	个
	24

	18
	开关电源
	MW SP-320-7.5
	块
	96

	19
	空开
	60A5V30A
	个
	9

	20
	控制卡
	串口/以太网协议控制系统
	块
	5

	21
	磨砂
	7110
	台
	6

	22
	嵌入驱动板
	C610
	块
	72

	23
	嵌入式电脑
	IPC ADHNTECH-V1.10
	台
	1

	24
	双色像灯模块
	16mm间距双色8*4
	块
	126

	25
	箱体控制板
	C408V2-2
	块
	78

	26
	信号线
	20P
	条
	180

	27
	远程上电系统
	YH- RS232-3-05
	块
	12

	28
	远程上电系统
	YH- RS232-3-07
	块
	36

	29
	转接板
	QS7.822.1172、1173
	块
	72

	30
	232通讯线
	232通讯线
	条
	72

	31
	远程上电系统
	YH- RS232-3-07
	块
	30

	32
	分扫板
	YH-SYS-FS-30/41
	块
	72

	33
	分线板
	YH-HUBLXY-16
	块
	72

	34
	现场值守人工工作量
	
	工日
	3285

	35
	技术支持人工工作量
	
	工日
	730

	36
	工程救险车工作量
	
	台班
	730

	37
	升降车工作量
	
	台班
	730

	38
	吊车工作量
	
	台班
	120

	39
	运输车工作量
	
	台班
	365


1.1.3市政配套设施
	序号
	项目名称
	单位
	参考数量
	单价最高
限价（元）

	1
	电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV-1 3*6mm²
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:架空
5.电压（kV):1kV
6.应符合图纸设计技术要求及相关规范、验收标准、使用功能要求等
	m
	1500
	27.44 

	2
	油饰机箱
1.名称:油饰机箱
2.应符合图纸设计技术要求及相关规范、验收标准、使用功能要求等
	台
	36
	391.79 

	3
	油饰杆体
1.名称:油饰杆体
2.应符合图纸设计技术要求及相关规范、验收标准、使用功能要求等
	个
	36
	1844.83 

	4
	维修φ300井/更换井盖
1.名称:维修φ300井/更换井盖
2.应符合图纸设计技术要求及相关规范、验收标准、使用功能要求等
	座
	12
	730.30 

	5
	维修φ600井/更换井盖
1.名称:维修φ600井/更换井盖
2.应符合图纸设计技术要求及相关规范、验收标准、使用功能要求等
	座
	12
	1090.00 

	6
	更换步道管线
1.名称:更换步道管线 φ80
2.应符合图纸设计技术要求及相关规范、验收标准、使用功能要求等
	m
	120
	291.77 

	7
	更换绿地管线
1.名称:更换绿地管线 φ80
2.应符合图纸设计技术要求及相关规范、验收标准、使用功能要求等
	m
	180
	322.71 

	8
	更换沥青路面管线
1.名称:更换沥青路面管线 φ100
2.应符合图纸设计技术要求及相关规范、验收标准、使用功能要求等
	m
	120
	727.75 

	9
	重建机柜基础
1.名称:重建机柜基础
2.应符合图纸设计技术要求及相关规范、验收标准、使用功能要求等
	处
	36
	1632.09 

	10
	更换机箱门锁
1.名称:更换机箱门锁
2.应符合图纸设计技术要求及相关规范、验收标准、使用功能要求等
	套
	36
	136.29 

	11
	更换机箱
1.名称:更换机箱
2.应符合图纸设计技术要求及相关规范、验收标准、使用功能要求等
	个
	24
	3052.00 

	12
	安装机箱门
1.名称:安装机箱门
2.应符合图纸设计技术要求及相关规范、验收标准、使用功能要求等
	个
	18
	599.00 

	13
	拆除显示屏
1.名称:拆除显示屏
2.应符合图纸设计技术要求及相关规范、验收标准、使用功能要求等
	套
	100
	13641.35 


注：
1.投标人“1.1.3市政配套设施”的各项单价不得超过所对应的单价最高限价，否则投标无效。
2.本项目市政配套设施工作允许分包，分包承担主体应具有行政主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质。
3.上表中的部件为项目主要的部件，如项目需维护其余部件，中标人应及时提供运维服务并及时提出价格变更申请，所需费用需经采购人、监理方洽商同意后予以支付，但须满足下列“★1.2基本要求”中的第7项规定。
4.参考工作量仅作为评标使用，在本项目实施过程中，实际结算金额以成交人所报各分项单价×各分项实际工作量，总结算金额不超过中标金额。
★1.2基本要求
投标人须书面承诺：
1.2.1具备独立办理施工许可的能力，能够独立承担交通设施工程项目。
1.2.2能够在采购人合理要求时间内完成紧急工作。
1.2.3项目组人员经过专业培训，熟练掌握并严格执行国家相关标准。
1.2.4接受采购人的相关检测、监理和管理规定。
1.2.5在项目运维期内，人员、车辆定位信息接入北京市公安局交通管理局相应的监管平台，涉及软件开发费用由中标人承担。
1.2.6本项目中使用的所有产品必须符合国家相关标准，且相关产品和技术不能侵犯专利所有人的合法权益。投标人应保证采购人在使用其提供的任何产品时，不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等指控。如果任何第三方提出与投标人提供的任何产品有关的侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担因此发生的一切法律责任和费用。
1.2.7维护费用总金额不得超过合同金额，若维护费用使用完毕，投标人应免费提供维护服务，并确保每日设备完好率不低于95%。
1.2.8投标人应为维护人员购买必要的保险，并且投标人必须声明，对于维护人员因为在工作中引起的各种工伤、安全事件和事故，采购人免于一切责任。
1.3项目维护内容
1.3.1室外显示屏上端软、硬件运维内容
1.3.1.1按照采购人需求，投标人提供上端系统运维，包括但不限于以下内容：电脑端、移动端、上端发布系统、路况信息系统、服务器等软硬件运维、接入其他数据源等工作内容。
1.3.1.2上端系统运维的主要工作应至少包括：数据研判分析、可视化运行监测、系统消息以及信息维护等。具体运维软、硬件见“三、技术要求---（一）基本要求---1.1.1上端系统”。
1.3.2室外显示屏系统下端设备运维内容
1.3.2.1下端共计145处室外显示屏设备，投标人负责所有设备的日常巡视巡检、故障抢修、设备配件更换、以及重大活动期间设备保障及信息安全加密、人员定点值守等内容，以保证设备运行安全、稳定。具体显示屏点位、设备类型等见“三、技术要求--- （一）基本要求---1.1.2下端设备”和“附件1：室外显示屏点位明细”。
1.3.3室外显示屏系统配套市政运维内容
1.3.3.1 145处室外显示屏的市政供电设施维护工作主要包括检查井、电源线缆及地下管线、杆具及基础、配电箱及基础等内容，以及100处室外显示屏及配套设施的拆除等内容。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
《北京市实施“中华人民共和国道路交通安全法”办法》
采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，如有更新以最新国家或行业标准执行。
（二）服务内容及要求
1、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1.1上端系统维护技术要求——整体要求：
目前，室外显示屏上端系统、硬件部署在公安网中。根据北京市公安局交通管理局发展需求，投标人需保障上端系统所有功能正常运行，并满足以下要求：
1.1.1上端系统维护技术要求：
1.1.1.1上端系统应实现可视化编辑、一次性发布不同种类、不同样式的信息。
1.1.1.2应对上端系统编辑、发布信息的权限管理能力（指纹识别）进行维护，并满足信息的创建、审核、发布等多流程的灵活控制，完善信息发布服务的安全性。
1.1.1.3上端系统应具有筛选功能，并可将相关信息一键发布于筛选后的室外显示屏设备。
1.1.1.4上端系统可接收互联网的相关路况数据，并可将路况信息发布于下端设备。
1.1.1.5上端系统可实时检测下端设备各项运行指标。如：供电情况、温度、环境亮度、显示模组运行情况、控制器运行情况等内容。
1.1.1.6上端系统可实时将屏体信息进行撤销。
1.1.1.7投标人应为本项目采购原有软硬件的升级服务，确保系统稳定运行。
1.1.1.8上端系统可同时将各类信息呈现在所有联网的下端设备。
#1.1.1.9如上端系统无法满足管理使用要求，投标人应根据采购人需求为本项目提供相应软硬件的升级优化服务，服务内容包括但不限于以下要求：上端系统漏洞修复、上端系统整体优化至指定位置、路面设备全部功能联网运行等。服务过程中，投标人应确保设备的通讯控制、内容显示、硬件启停、信息安全等功能稳定运行。
1.1.2信息安全加密系统运维技术要求：
1.1.2.1可实时对密码服务器网关进行维护，包括设备状态检测，设备故障排除。
1.1.2.2信息安全服务系统故障检查和紧急排除。
1.1.2.3运维人员查看服务器登记管理。
1.1.2.4投标人应实时维护上端系统编辑、发布信息的权限管理设备（指纹识别器）。
1.1.2.5投标人应配合采购人解决本系统风险环节，确保系统安全稳定运行。
#1.1.2.6投标人应根据采购人要求，及时配合完成信息系统等级保护定级备案测评工作。如当前系统无法满足相关法律、法规、规定或上级单位信息系统等级保护定级备案测评工作要求，投标人应在采购人规定时限内进行整改，以满足对应等级保护的定级备案测评。
1.1.2.7投标人应提供所有路面设备24小时全天候视频巡检的服务。
1.2下端控制系统维护技术要求——整体要求
控制系统主要完成对控制指令和显示页数据的接收、解析、发布等工作。
投标人对现有室外显示屏所有功能进行运行维护，其中主要功能包括：
1.2.1控制功能：
1.2.1.1远程控制：在现有信息安全加密的环境中，根据通讯协议，可接收上端系统发布的控制指令、显示页数据，并完成数据接收、协议解析、显示控制。
1.2.1.2本地控制：利用密钥，可接收现场发布的控制指令、显示页数据，并完成数据接收、协议解析、显示控制。
1.2.2信息发布功能：
1.2.2.1文字信息：支持交通路况信息、交通管制信息、交通事件、交通宣传信息等内容。
1.2.2.2图形信息：通过简易图形并配以符号和颜色表示局部路网的交通状态，通常使用红、黄、绿三种颜色分别表示道路通行状态（拥堵、缓行、畅通）。
1.2.3监测功能
1.2.3.1亮度调节功能：室外显示屏可根据外界环境光线的变化调节显示亮度，满足任何时刻显示屏内容清晰辨认。
1.2.3.2远程开关控制：上端系统应控制下端设备电源的开、关。
1.2.3.3异常监测功能：控制系统应支持屏体异常数据的监测和反馈功能。可自动检测控制器故障、温度异常、亮度异常等信息，并将故障信息反馈上端系统。
1.2.3.4电源故障监测与处理功能：电源模块发生故障时，室外显示屏应自动关闭，同时自动向中心报告故障信息。
1.2.3.5市电监测功能：控制系统应具备市电掉电监测功能。在显示屏市电掉电时，可以向上端系统发送相关信息，报告供电异常情况。包括但不限于以下内容：市电掉电、市电上电。
1.2.3.6固化信息显示与配置：通信中断后，下端设备应显示当前节目单信息；通信中断时长超过时间阈值后，下端设备应显示提前设置好的固化信息节目单。
固化信息节目单可通过本地电脑与下端设备连接设置（需经密钥认证）；也可通过上端系统设置。固化信息节目单应不少于五幕，通信正常时固化信息自动切换为最新消息。
#1.2.3.7自启动功能：控制系统应在控制软件死循环后自行重新启动，并将相关信息反馈上端系统。
#1.2.3.8显示内容监测功能：应实时自动监测显示屏显示内容并将信息报告至控制中心；当显示内容未经审核或与当前所有显示内容不完全相同时，应在上端系统出现警示信息，同时路面设备无任何信息显示。
1.2.4其他要求
1.2.4.1集成度要求：运维过程中采用的控制系统必须采用成熟产品。
1.2.4.2兼容性要求：控制系统应兼容运维期内的各类型号的室外显示屏，包括不同分辨率、不同显示模组的点阵屏、复合屏、嵌入屏，实现控制系统的通用化、一致化，方便运维管理。
1.2.4.3部署方式要求：控制系统相关的设备应部署在地面控制柜或抱箍安装在立柱上或集成、安装在显示屏屏体内部、背部。
1.2.4.4其他安全性要求：控制系统不可以使用铅酸电池进行储能。
#1.2.4.5完好率要求：控制系统硬件设备和软件均应能够保证安全、稳定工作，平均故障间隔时间（MTBF）不小于10000小时。
1.3配件技术要求与管理要求：
1.3.1模组技术要求：
1.3.1.1 配件中的模组灯珠的点间距≤20mm；
1.3.1.2投标人提供的部分模组应为包含红、绿、蓝三种基本颜色的灯珠，每种颜色都是256个灰度；
1.3.1.3亮度≥6000cd/m2；
1.3.1.4对比度≥3000：1；
1.3.1.5亮度均匀性≥97%；
1.3.1.6水平视认角：≥70°，垂直视认角：≥30°；
1.3.1.7视距：图形≥200m，文字≥150m；
1.3.1.8盲点率：1/10000；
1.3.1.9供电电压AC220、50－60HZ；
1.3.1.10功耗（最大/平均）800W/m2(350W)；
1.3.1.11工作温度-25℃- +65℃；
1.3.1.12相对湿度：不大于98%，无结露；
1.3.1.13使用寿命≥10万小时；
#1.3.1.14平均无故障时间≥1万小时。
1.3.2机柜物理结构性能要求：
1.3.2.1外观
机柜内、外表面及控制面板应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。表面有牢固的防锈、防腐蚀镀层或漆层，金属零件能够长期保持没有锈蚀及其他机械损伤，各滑动或转动部件活动灵活，紧固部件不松动，外部表面没有可能导致伤害的尖锐的突起或拐角。防护等级不低于IP65。
机柜应有铭牌。铭牌尺寸应与机柜结构尺寸相适宜。铭牌应牢固安装在机内侧的醒目位置。铭牌上应标出制造厂厂名、注册商标或识别标记、产品中文名称、规格型号、种类、制造地、可识别的唯一性编号、制造日期等内容。还应标出电源额定电压范围、额定频率范围等主要电气参数。
箱体的门要求统一做成暗合页形式。
1.3.2.2结构
机柜结构满足下列要求：
机柜内部空间有利于设备的散热和安装、使用、维修。
机柜设计应能防雨并且尽可能降低灰尘及有害物质的侵入，机柜设计要求防止顶面积水，为人字形顶盖。
结构设计应使机柜具有足够的机械强度，抗击性达到IK10等级，能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运等过程中的操作。
机柜为落地式安装时，机柜应安装在统一的基座上。机柜高度在1.6米-1.9米（不含基座），宽度为0.9-1.0米，进深为0.55-0.65米。
机柜为高点安装时，应采取支架或抱箍等方式将机柜安装于立柱上，安装高度应不妨碍行人通行，应采用背部或底部进线。
[image: q]投标人应对全部点位机柜进行排查，对于无法满足管理使用要求的机柜，应将关键设备移至高点机柜。
1.3.2.3材料
机柜箱体具有防锈、防腐蚀的功能，板材厚度不小于2mm。
机箱主体颜色为米色，选定国际标准色卡RAL K7 9010，亚光面（参考）。
1.3.2.4门
机柜门的尺寸应尽可能接近机柜的外部尺寸，机柜门的最大开启角度应大于120度角。门应设有牢固的门锁以防止被非法打开，门锁上应有保护装置。机柜门与机柜接缝处有耐久并且有弹性的密封垫，密封垫连续设置，不得有间断缺口。
机柜门锁上之后，不应有松动、变形现象。
1.3.3管理要求
#1.3.3.1中标人应在合同期内保证随时提供各类型配件。下端设备出现故障时，应在规定时间内更换配件，不得出现因未及时更换配件导致设备无法正常使用的情况。
1.3.3.2如遇设备故障所需替换的部件因停产等原因无法替换的，投标人应选取功能、质量不低于所报产品的功能、质量，且价格不得高于投标人所报维护部件价格，并经采购人同意方可更换。
#1.3.3.3替换的主要部件（指前文清单中产品）免费质保期为更换之日起三个月。
1.3.3.4表中的部件为项目主要的部件，如项目需其他部件，中标人应及时提供运维服务。所需费用需经采购人、监理方洽商同意后予以支付。
1.3.3.5投标人负责协助采购人开展固定资产管理工作，详细掌握系统设备型号、数量、安装地点、存放地点等相关信息，并协助采购人及时做好系统设备固定资产信息变更工作，确保固定资产管理信息与系统设备实际情况一致。
1.3.3.6单价达到采购人固定资产登记管理标准的，按照固定资产、管理有关规定办理相关手续。
1.3.3.7在系统维护工作中，投标人负责协助采购人积极做好配件以及被替换下设备的固定资产管理工作。对于故障设备无法修复而直接使用配件永久替代的设备，应及时变更相关固定资产信息。
1.3.3.8投标人在签订合同后15个工作日内，建立系统维护文档、配件及整机设备使用的出入库文档，于每阶段进行维护费结算时向采购人和监理提交。  
1.3.3.9 除上述要求外，如采购人因管理使用要求，需将机柜挪移至高点等要求，中标人应配合提供相应服务。
1.4日常维护要求：
1.4.1 日常响应方案
1.4.1.1投标人要设立维修热线电话，安排熟悉系统、能够胜任维修工作的技术人员每周7×24小时值班。现场不能修复的，提供备件或整机，保证设备正常运转。
1.4.1.2国家法定节假日、休息日中按照日常工作日的维护响应、维护要求进行维护工作。
1.4.1.3投标人应配合市政设施维护、通信维护等相关单位工作，做好各方维修信息反馈记录，包括故障报修时间、故障修复时间等情况的记录统计，为采购人对各维护单位工作考核提供依据。
1.4.1.4投标人按照每日、周、月、年提供相应时段的显示屏设备故障统计表，表内容除故障报修和故障修复情况外，还应注明主动巡检出的故障次数以及其他渠道获取故障的次数，视作考核依据。
1.4.1.5投标人对于故障维修结果应及时向采购人和监理进行反映，并确定设备可正常使用。
1.4.1.6投标人对于局中心（以及存放在各区）的系统设备故障接报后应2小时到位，4小时内修复。
1.4.1.7投标人应保证长安街下端设备故障接报后0.5小时到位，1小时内处理，24小时内修复。二环内（包含二环主路辅路）下端设备故障接报后1小时到位，2小时内处理，24小时内修复。五环路内（包含五环主路辅路）设备故障接报后2小时到位，3小时内处理，24小时内修复。五环外设备故障4小时到位，根据实际情况，及时处理、及时修复，最长不超过48小时。
1.4.2、场外安全施工方案
1.4.2.1 根据《北京市实施“中华人民共和国道路交通安全法”办法》等相关法律、法规和标准等要求，做好交通安全防范措施。
1.4.2.2在维护、检修等工作中，按相关法律法规要求，制定和实施安全施工规范，包括人员安全防护装备等，保证安全。
1.4.2.3由于交通事故等原因发生的经济赔偿和诉讼等责任，全部由投标人承担，采购人不承担任何责任。
1.4.2.4施工安全方案应科学、全面，针对性及可操作性强，能够及时有效的发现及预防各种安全隐患，文明作业程度高，有完善的培训体系，培训内容详实，且针对性及可操作性强，能够有效避免施工周边环境污染的。
1.4.2.5因交通事故、被盗等意外事件致使设备损坏的，投标人应及时完成设备恢复工作。
1.4.2.6 对于设备维修可能引起交通拥堵或遇有警卫任务等特殊情况不能按时修复时，应立即上报采购人和监理，根据采购人要求进行处理。
1.4.3、巡检、维修方案
1.4.3.1投标人应对机房系统所属设备每6小时进行检查，对系统软硬件工作状况是否正常、是否存在故障隐患和报警信息进行全面检查并做好记录。
1.4.3.2投标人应每月对各区存放设备现场清点一次。对机房设备进行一次全面清洁，对机柜内灰尘进行清洁。
1.4.3.3投标人巡检应达到以下要求：长安街（新兴桥至国贸桥）点位2轮次/日，东城、西城点位各1轮次/日，朝阳、海淀、丰台、石景山、房山、通州、昌平、开发区点位各1轮次/14日，延庆、密云、怀柔、顺义、大兴、门头沟点位各1轮次/30日。
1.4.3.4巡检内容包含控制柜外观检查、柜内设备运行状态检查、电压测量、屏体外观检查、屏体正面多页面切换显示效果、屏体内各板卡运行状态检查、线路虚接腐蚀等内容。做到柜内清洁、对破损线路及时更换、检查和加固设备、电缆、空开、电表箱、机柜基础、钢结构连接等器件，对破损线缆和电器件及时进行更换，发现杆具、机柜表面锈蚀应及时进行处理，重新喷漆。
1.4.3.5运维期内，投标人应对显示屏钢结构和机柜表面进行防腐处理及油饰。雨、雪天气后，投标人均应对下端设备、配套市政进行清洁，对重点点位进行油饰，确保消除设备故障及安全隐患。
1.4.3.6投标人维护工作以系统故障恢复时间作为衡量标准。
1.4.3.7维护期内如需与其他系统对接，投标人应按采购人要求提供相关软件开发、技术支持和运维等服务，所需费用由投标人承担。
1.4.3.8为保证室外显示屏系统的信息安全，投标人根据采购人要求，强化维护现有相关软、硬件；维护团队需具有一定研发能力，确保室外显示屏系统稳定运行。
1.4.3.9每日定时对系统时钟进行校时，确保系统时钟同步。
1.4.3.10投标人需按照采购人要求，提供对显示屏设备进行拆移、改建的服务，所需费用由投标人承担。
1.4.3.11因投标人未及时巡检维护出现设备线缆、部件破损等故障产生的影响由投标人承担全部责任。
1.4.3.12投标人维护工作以设备完好率作为衡量标准，项目每日完好率应不低于95%，上端系统及每处路面设备每月正常工作天数不得少于每月天数的90%。
1.4.3.13维护期内如果设备升级改造或拆除报废，造成投标人的维护设备数量相应减少，维护费用按实际维护工作量结算；维护期内如果恢复已拆除的室外显示屏，维护费用按实际维护工作量结算；维护期内如果遇到其他项目对本项目中上端、下端系统、设备进行升级改造，则对相关部分停止运维，维护费用按实际维护工作量结算。
1.4.3.14投标人在维护期内应提供更新的设备点位经纬度坐标，满足采购人相关系统的应用需求。
1.4.3.15投标人每阶段向采购人和监理提交该季度维修、巡检、更换等工作清单，经采购人和监理审核后作为该阶段维护费支付依据。
1.4.3.16投标人应负责所运维各设备的巡查、维护、修理、保养、加固等，因设备折断、倒塌、碎裂、脱落等原有造成第三人人身或财产损害的，应由投标人承担赔偿责任，采购人先行承担的，有权向投标人追偿。投标人可根据对自身风险承受能力的判断，自主选择是否投保相应保险，从而扩大自身责任承受能力。
1.4.4重大活动、节假日维护要求
1.4.4.1重大活动、节假日前，投标人应根据保障方案要求对各分中心所有设备巡检一次。对机房设备进行一次全面清洁，对机柜内灰尘进行清洁，对破损线缆进行更换，检查和加固设备。
1.4.4.2重大活动、节假日前，投标人需根据采购人要求对特定路线或区域内显示屏设备进行全面巡检，对故障设备及时修复，活动期间保证设备安全运行正常。
1.4.4.3 重大活动、节假日前，投标人需按照采购人要求对特定区域和时段内机柜、杆具和线缆进行检修和清洁。
1.4.4.4重大活动、节假日期间，投标人应按采购人的要求，加派专业技术保障人员在采购人指定现场做好技术支持工作，为采购人提供每日24小时的系统技术支持，以确保活动顺利进行。
1.4.4.5重大活动、节假日期间，投标人需按照采购人要求在特定区域和时段内安排专门车辆和人员进行现场值守，随时处置突发故障。
1.4.4.6重大活动、节假日期间，投标人应遵守日常维护纪律、背景审查等各项管理要求。
1.4.5项目驻地要求
1.4.5.1投标人中标后应在北京市设立固定地址的项目部，项目部要求可存放不少于一周维护工作所需各种工具及配件，周边可停放高空作业车。
1.4.5.2投标人中标后应在北京市城区五环范围内，北部区域设立1处驻地，南部区域设立1处驻地，二环内设立1处驻地，五环外郊区至少保证2处以上驻地，实现值班人员、车辆每日24小时值班值守，确保周边地区室外显示屏发生故障，第一时间到达现场进行维修。
1.4.5.3投标人应设立接派单调度中心，确保全年每日24小时有专人专席值守，保障室外显示屏故障实现全天候响应，全过程盯办，全闭环管理。
1.4.5.4投标人应在投标文件中提供项目部驻地、派单调度中心的拟定位置、面积、条件等情况的相关材料，并加盖公章。
1.5维护人员、设备工具和车辆要求：
1.5.1项目负责人：投标人至少配备1名专职项目负责人，负责对维护工作进行全流程跟踪和管理，协调与采购人以及其他部门之间的重大问题，并可随时到采购方指定地点参加项目相关会议、活动。项目负责人应具有丰富项目经验和相关项目管理能力，要求具有交通控制相关专业工作经验。
1.5.2技术负责人：配备至少3名技术负责人（上端系统运维1名、路面设备运维1名、市政工程运维1名），应具有5年以上相关专业工作经验，负责解决疑难故障，并可随时到采购方指定地点参加项目相关会议、活动。
1.5.3上端值班人员要求：投标人应为本项目上端系统值班，配备专职维护和值班人员。确保每日24小时至少1人在岗；重大活动、节假日保障期间，按照采购人需求提供保障。
1.5.4下端车辆、人员要求：项目人员同类型岗位工作经验不低于3年，能够按照安全生产要求对相应部分，进行维修时须持证作业。本项目下端设备、配套市政等运维工作配备不少于20名专职维修人员。至少10名专职维修人员同时具有低压电工证和高处作业证。
每日路面维修车组不少于2组。每组至少1辆工程救险车、1辆专项作业车（高空作业车），每车组配备不少于4人的专业运维人员，进行下端设备和市政运维。
1.5.5投标人应详细说明维护车辆数量、具体品牌、车牌号码，提供维护车辆行驶证复印件，并就是否为投标人自有车辆或租赁车辆作出说明。
1.5.6投标人提供的专用维护车辆应符合本地车辆尾气规定，驾驶员需严格遵守国家各项交通法律法规。对于该机动车和司机的一切交通安全事件、事故、违章处罚，投标人承担全部责任，采购人免予一切责任。
1.5.7 维护人员不得随意调换。维护人员不满足采购人工作要求时，采购人有权要求投标人更换维护人员。投标人在收到采购人通知之日起7个工作日内必须更换，接替人员也必须经过采购人审核同意后才能开始试用。
1.5.8维护人员应遵守国家法律法规。维护人员违反法律法规造成的人身伤害和各项损失，采购人免于一切责任。给采购人利益带来损害的，采购人有权追究投标人赔偿。
1.5.9投标人对于故障维修结果应及时向室外显示屏系统上端值班人员进行反馈，确认设备可正常使用。如因供电、通信故障等原因无法修复的，应及时向值班人员反馈，并配合开展工作。
1.5.10投标人应具备与市政、园林绿化、高速、供电等单位以及交通支大队良好的沟通能力，并且按照采购人要求由投标人独立办理各类占道施工许可审批手续。
1.5.11投标人应负责免费提供待报废设备的存放场所，并登记妥善保存，直至采购人对该设备进行报废处理。须在投标文件中提供具备相关场所证明文件。
1.5.12投标人应为本项目配备充足的专用设备工具。
1.6其他：
1.6.1按照北京市公安局的相关规定，在项目执行过程中，采购人发现投标人违约失信情况，将记录在案，并向相关审计、管理部门报备。失信企业以及在公安部、北京市公安局等单位政府采购活动中存在行贿、弄虚作假等违法违纪行为的企业，再次参与采购人项目投标的，采购人政府采购部门应在评标现场将有关情况向各位评标专家进行披露。
1.6.2投标人应在运维过程中，对室外显示屏的技术水平、设备类型以及符合交通管理的应用系统进行整理记录，并配合采购人开展包括但不限于地方标准修订等其他工作。
1.6.3在项目运维期间，投标人应完成采购人安排的其他项目工作。
1.6.4中标人在运维结束前，应向采购人和监理方提交全部巡检记录等运维文档，并编写运维总结报告。
2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
服务期：1年
3、为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
（2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
（4）鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
（5）鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]（6）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。
4.1日常响应解决方案、场外安全施工解决方案、巡检、维修方案解决方案、重大活动维护要求解决方案、项目驻地要求解决方案
4.2功能、应用场景、目标：详见本章节技术要求。
（三）履约验收方案
详见第六章合同相关规定。

[bookmark: _Toc21117][bookmark: _Toc12492][bookmark: OLE_LINK3]附件1：室外显示屏点位明细
	序号
	显示屏ID
	诱导屏名称
	行政区划
	具体位置
	诱导屏品牌
	诱导屏类型
	设置范围
	所属路段
	车流方向
	建成时间
	路况显示
	100块计划拆除

	1
	919
	安定门桥西
	东城区
	北二环主路西向东，安定门桥西入口处
	利亚德
	点阵型
	二环路
	主路内环
	西向东
	2008
	文字
	

	2
	1040
	天宁寺桥西
	西城区
	莲花池东路东向西，天宁寺桥往西200米处龙门式
	青松
	点阵型
	二环-三环
	干路
	东向西
	2010
	文字
	

	3
	831
	车公庄大街南
	西城区
	车公庄大街与展览馆路交汇路口西南角西向东，北京国税局门口龙门式
	利亚德
	点阵型
	二环-三环
	干路
	西向东
	2010
	图形
	

	4
	830
	北太平庄桥南
	西城区
	新街口外大街主路北向南，北太平桥往南300米处
	四通
	点阵型
	二环-三环
	干路
	北向南
	2010
	图形
	

	5
	829
	展览馆路南口
	西城区
	展览馆路南向北，与车公庄大街交汇路口东北角龙门式
	利亚德
	点阵型
	二环-三环
	干路
	南向北
	2010
	图形
	

	6
	828
	马甸桥南（已更换）
	西城区
	德胜门外大街北向南，马甸桥南往南200米处主路上
	利亚德
	点阵型
	二环-三环
	主路外环
	北向南
	2010
	图形
	

	7
	925
	菜户营桥北
	西城区
	西二环主路北向南，菜户营桥北400米处
	利亚德
	点阵型
	二环路
	主路外环
	北向南
	2008
	文字
	

	8
	924
	复兴门桥南
	西城区
	西二环主路北向南，复兴门桥南主路入口处
	海康威视
	点阵型
	二环路
	主路外环
	北向南
	2008
	文字
	

	9
	923
	光明桥南
	东城区
	东二环主路北向南，光明桥南800米处
	四通
	点阵型
	二环路
	主路内环
	北向南
	2008
	文字
	

	10
	921
	德胜门桥东2
	西城区
	北二环主路东向西，德胜门桥东600米处
	利亚德
	点阵型
	二环路
	主路外环
	东向西
	2008
	文字
	√

	11
	920
	德胜门桥东1
	西城区
	北二环主路西向东，德胜门桥东400米处
	利亚德
	点阵型
	二环路
	主路内环
	西向东
	2008
	文字
	

	12
	918
	建国门桥北
	东城区
	东二环主路南向北，建国门桥北300米
	利亚德
	点阵型
	二环路
	主路外环
	南向北
	2008
	文字
	

	13
	917
	东直门桥南
	东城区
	东二环主路南向北，东直门桥南500米处
	利亚德
	点阵型
	二环路
	主路外环
	南向北
	2008
	文字
	

	14
	916
	东四十条桥南
	东城区
	东二环主路北向南，东四十条桥往南300米处
	利亚德
	点阵型
	二环路
	主路内环
	北向南
	2008
	文字
	

	15
	857
	朝阳门桥西
	东城区
	东四西大街西向东，隆福寺牌楼对面，过街天桥以西约30m
	四通
	点阵型
	二环内
	干路
	西向东
	2010
	图形
	

	16
	833
	玉蜓桥东
	东城区
	南二环主路东向西，玉蜓桥以东，左安门桥以西
	利亚德
	点阵型
	二环路
	主路内环
	东向西
	2010
	文字
	

	17
	832
	玉蜓桥北
	东城区
	玉蜓桥以北南向北，天坛东路与体育馆路交汇路口以北的过街天桥南侧
	利亚德
	点阵型
	二环内
	干路
	南向北
	2010
	图形
	

	18
	138
	西直门桥南2
	西城区
	西二环主路南向北，西直门桥往南800米处
	利亚德
	点阵型
	二环路
	主路内环
	南向北
	2008
	文字
	

	19
	134
	广渠门桥西
	东城区
	广渠门桥西西向东，瓷器口路口
	四通
	点阵型
	二环内
	干路
	西向东
	2006
	图形
	

	20
	133
	广安门桥东
	西城区
	广安门桥东牛街路口西
	四通
	点阵型
	二环内
	干路
	东向西
	2006
	图形
	

	21
	132
	十条桥西
	东城区
	十条桥西西向东800米处
	四通
	点阵型
	二环内
	干路
	西向东
	2006
	文字
	

	22
	131
	官园桥东
	西城区
	官园桥东少年活动中心路口处
	利亚德
	点阵型
	二环内
	干路
	东向西
	2006
	图形
	

	23
	128
	白纸坊桥北
	西城区
	西二环主路北向南，广安门桥往南300米处
	利亚德
	点阵型
	二环路
	主路外环
	北向南
	2005
	文字
	

	24
	127
	永定门桥东
	西城区
	南二环主路西向东，永定门桥往东300米处
	青松
	点阵型
	二环路
	主路外环
	西向东
	2005
	文字
	

	25
	126
	广渠门桥北
	东城区
	东二环主路北向南，广渠门桥往北150米处
	青松
	点阵型
	二环路
	主路内环
	北向南
	2005
	文字
	√

	26
	122
	右安门西
	西城区
	右安门桥西200米路北
	利亚德
	点阵型
	二环路
	环路
	东向西
	2017
	文字
	

	27
	121
	朝阳门桥南
	东城区
	朝阳门桥南200米路西
	利亚德
	点阵型
	二环路
	环路
	北向南
	2017
	文字
	

	28
	120
	朝阳门桥北
	东城区
	朝阳门桥北200米路东
	利亚德
	点阵型
	二环路
	环路
	南向北
	2017
	文字
	

	29
	119
	雍和宫桥东
	东城区
	雍和宫桥东100米路南
	利亚德
	点阵型
	二环路
	环路
	西向东
	2017
	文字
	

	30
	118
	积水潭桥西
	西城区
	积水潭桥西200米路北
	利亚德
	点阵型
	二环路
	环路
	东向西
	2017
	文字
	

	31
	117
	阜成门桥北
	西城区
	阜成门桥北100米路东
	利亚德
	点阵型
	二环路
	环路
	南向北
	2017
	文字
	

	32
	116
	西直门桥南
	西城区
	西直门桥南路西人民医院门口
	利亚德
	点阵型
	二环路
	环路
	北向南
	2017
	文字
	

	33
	112
	广安门桥南
	西城区
	广安门桥南200米路东
	利亚德
	点阵型
	二环路
	环路
	南向北
	2017
	文字
	

	34
	111
	广渠门桥南
	东城区
	广渠门桥南200米路东
	海信
	点阵型
	二环路
	环路
	南向北
	2017
	文字
	

	35
	69
	建国门桥南
	东城区
	东二环主路南向北，建国门桥南通惠河北路出口处
	四通
	点阵型
	二环路
	主路外环
	南向北
	2007
	文字
	

	36
	68
	月坛桥下
	西城区
	西二环辅路北向南，月坛北桥下便道
	利亚德
	点阵型
	二环路
	干路
	北向南
	2007
	文字
	

	37
	124
	新兴桥西
	海淀区
	复兴路与万寿路交叉口路东南侧
	利亚德
	点阵型
	长安街
	长安街
	西向东
	2017
	图形
	

	38
	70
	新兴桥东
	海淀区
	复兴路与羊坊店西路交叉口西北角
	利亚德
	点阵型
	长安街
	长安街
	东向西
	2017
	图形
	

	39
	9
	永安里东
	朝阳区
	建国门外大街路南永安里东100米
	利亚德
	点阵型
	长安街
	长安街
	西向东
	2017
	文字
	

	40
	65
	永安里西
	朝阳区
	建国门外大街路北永安里地铁站
	利亚德
	点阵型
	长安街
	长安街
	东向西
	2017
	图形
	

	41
	1023
	长春桥南
	海淀区
	蓝靛厂南路北向南，长春桥往南300米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	北向南
	2010
	文字
	

	42
	861
	八达岭高速K53
	昌平区
	G6京藏高速进京北向南K51
	云星宇
	点阵型
	六环外
	高速路
	北向南
	2010
	文字
	√

	43
	860
	八达岭高速K56
	昌平区
	京藏高速G6进京K53
	云星宇
	点阵型
	六环外
	高速路
	北向南
	2010
	文字
	√

	44
	1007
	知春路路口
	海淀区
	知春路主路西向东，海淀黄庄地铁站往东300米龙门式
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	西向东
	2010
	文字
	

	45
	1006
	学院桥南
	海淀区
	学院路北向南，学院桥南200米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	北向南
	2010
	文字
	√

	46
	1005
	学院桥南
	海淀区
	学院路南向北，学院桥南300米龙门式
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	南向北
	2010
	文字
	√

	47
	1004
	健翔桥南
	海淀区
	京藏高速主路北向南，健翔桥往南200米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	北向南
	2010
	文字
	√

	48
	1067
	太平庄收费站
	昌平区
	京新高速进京，太平庄收费站往南100米处
	云星宇
	点阵型
	六环外
	高速路
	进京
	2010
	文字
	√

	49
	1003
	志新桥北
	海淀区
	志新东路主路北向南，志新桥往北300米处
	四通
	点阵型
	四环-五环
	干路
	北向南
	2010
	文字
	

	50
	1064
	吴各庄收费站
	通州区
	京平高速进京，管头桥往东400米处
	云星宇
	点阵型
	五环-六环
	高速路
	进京
	2010
	文字
	√

	51
	4004
	来广营桥西
	朝阳区
	来广营桥西300米路南
	海信
	点阵型
	五环路
	环路
	西向东
	2017
	文字
	

	52
	4003
	大羊坊桥东
	朝阳区
	大羊坊桥东300米路西
	海信
	点阵型
	五环路
	环路
	东向西
	2017
	文字
	√

	53
	1002
	保福寺桥南
	海淀区
	中关村东路主路南向北，联想桥往北500米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	南向北
	2010
	文字
	

	54
	1001
	保福寺桥北
	海淀区
	中关村东路北向南，北四环往北900米
	四通
	点阵型
	四环-五环
	干路
	北向南
	2010
	文字
	√

	55
	1062
	来广营收费站
	朝阳区
	京承高速进京，来广营桥北往北600米处
	云星宇
	点阵型
	五环-六环
	高速路
	进京
	2010
	文字
	√

	56
	4001
	五方桥南
	朝阳区
	五方桥南200米路东
	海信
	点阵型
	五环路
	环路
	南向北
	2017
	文字
	√

	57
	2004
	永乐店检查站
	通州区
	京津高速出京，永乐店检查站往东100米处
	云星宇
	点阵型
	六环外
	高速路
	西向东
	2010
	文字
	√

	58
	2003
	应寺检查站
	通州区
	京沪高速进京，应寺综合检查站
	云星宇
	点阵型
	六环外
	高速路
	进京
	2010
	文字
	√

	59
	1087
	新华北路北关路口
	通州区
	新华北路南向北，北关路口
	青松
	点阵型
	五环-六环
	干路
	南向北
	2010
	文字
	√

	60
	1060
	白鹿收费站
	朝阳区
	京哈高速东向西，五方桥往东500米处
	云星宇
	点阵型
	五环-六环
	高速路
	进京
	2010
	文字
	√

	61
	1086
	玉带河大街西上园路口
	通州区
	玉带河东街东向西，玉桥中路和玉带河东街交叉口往西200米处
	青松
	点阵型
	五环-六环
	干路
	东向西
	2010
	文字
	√

	62
	1059
	赵辛店桥南
	房山区
	京港澳高速南向北，赵辛店桥南
	云星宇
	点阵型
	五环-六环
	高速路
	南向北（进京）
	2010
	文字
	√

	63
	1085
	运河西大街果园路口
	通州区
	运河西大街东向西，果园环岛往东100米处
	青松
	点阵型
	五环-六环
	干路
	东向西（进京）
	2010
	文字
	√

	64
	1058
	青年路口西
	朝阳区
	朝阳北路东向西，青年路口西
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	干路
	东向西
	2010
	文字
	

	65
	1057
	京通快速路3
	朝阳区
	京通快速路西向东，远通桥往东500米处
	云星宇
	点阵型
	五环-六环
	高速路
	西向东
	2010
	文字
	√

	66
	965
	广顺桥西
	朝阳区
	北五环主路东向西，广顺桥往西200米处
	四通
	点阵型
	五环路
	主路外环
	东向西
	2008
	图形
	

	67
	1084
	长虹桥东
	朝阳区
	农展馆南路西向东，长虹桥东400米
	青松
	点阵型
	三环-四环
	干路
	西向东
	2010
	文字
	

	68
	1083
	京通快速路1
	朝阳区
	京通快速路西向东，四惠桥往东200米处
	利亚德
	点阵型
	四环-五环
	高速路
	西向东
	2010
	文字
	√

	69
	1056
	京通快速路2
	朝阳区
	京通快速路西向东，高碑店桥往东200米处
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	高速路
	西向东
	2010
	文字
	√

	70
	1082
	玉泉路口西
	石景山区
	五棵松桥西东向西，玉泉医院对面龙门式
	青松
	点阵型
	四环-五环
	干路
	东向西
	2010
	文字
	

	71
	1081
	刘家窑桥北
	丰台区
	刘家窑桥北北向南200米处
	青松
	点阵型
	二环-三环
	干路
	北向南
	2010
	文字
	

	72
	1078
	百葛服务区
	昌平区
	京藏高速京京，百葛桥往北600米处
	四通
	点阵型
	六环外
	高速路
	北向南
	2010
	文字
	√

	73
	4016
	北苑桥东
	朝阳区
	北苑桥东50米路北
	海信
	点阵型
	五环路
	环路
	东向西
	2017
	文字
	

	74
	1077
	百葛服务区
	昌平区
	京藏高速出京，百葛桥往北500米处
	四通
	点阵型
	六环外
	高速路
	南向北
	2010
	文字
	√

	75
	4015
	箭亭桥西
	海淀区
	箭亭桥西200米路南
	海信
	点阵型
	五环路
	环路
	西向东
	2017
	文字
	√

	76
	1053
	衙门口桥东
	石景山区
	莲石东路主路东向西，衙门口桥往东200米处
	青松
	点阵型
	四环-五环
	干路
	东向西
	2010
	文字
	√

	77
	1075
	次渠加油站
	通州区
	东六环内环，次渠桥往北300米处
	云星宇
	点阵型
	六环路
	主路内环
	北向南
	2010
	文字
	√

	78
	1050
	刘家窑桥南2
	丰台区
	蒲黄榆路北向南，刘家窑桥往南200米处
	青松
	点阵型
	三环-四环
	干路
	北向南
	2010
	文字
	√

	79
	1046
	玉泉营桥西
	丰台区
	南三环主路东向西，玉泉营桥往西200米处
	青松
	点阵型
	三环路
	主路内环
	东向西
	2010
	文字
	

	80
	960
	北辰人字形立交北2（已更换）
	朝阳区
	北辰东路北向南，鸟巢东南角
	利亚德
	点阵型
	四环-五环
	干路
	北向南
	2008
	图形
	

	81
	959
	人字形立交北1
	朝阳区
	北辰东路北向南，北辰东路和大屯路交叉口往南300米处
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	干路
	北向南
	2008
	文字
	

	82
	958
	成府路隧道西
	朝阳区
	安翔北路西向东，安翔桥往东200米处
	四通
	点阵型
	四环-五环
	干路
	西向东
	2008
	文字
	

	83
	956
	大屯路隧道西
	朝阳区
	大屯路西向东，北沙滩桥往东300米处（大屯路与林翠东路东30米路南）
	四通
	点阵型
	四环-五环
	干路
	西向东
	2008
	文字
	

	84
	1039
	莲花桥西
	海淀区
	莲花池西路西向东，莲花桥往西500米处
	青松
	点阵型
	三环-四环
	干路
	西向东
	2010
	文字
	√

	85
	957
	成府路隧道东
	朝阳区
	惠忠璐隧道东向西，慧忠路与安立路西100米
	四通
	点阵型
	四环-五环
	干路
	东向西
	2008
	文字
	

	86
	1038
	莲石东路
	海淀区
	莲石东路主路东向西，莲玉桥往东200米处
	青松
	点阵型
	四环-五环
	干路
	东向西
	2010
	文字
	√

	87
	1036
	航天桥西1
	海淀区
	阜成路东向西，八里庄桥东200米
	青松
	点阵型
	三环-四环
	干路
	东向西
	2010
	文字
	

	88
	1035
	航天桥西2
	海淀区
	阜成路西向东，八里庄桥向东约300米处龙门式
	青松
	点阵型
	三环-四环
	干路
	西向东
	2010
	文字
	

	89
	1034
	长春桥西
	海淀区
	远大路西向东，长春桥往西200米处
	青松
	点阵型
	三环-四环
	干路
	西向东
	2010
	文字
	

	90
	1033
	花园桥西
	海淀区
	玲珑路西向东，花园桥往西300米
	云星宇
	点阵型
	三环-四环
	干路
	西向东
	2010
	文字
	

	91
	1030
	大瓦窑桥东（西道口出口北）
	丰台区
	京港澳高速主路出京，大井西桥往南300米处
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	干路
	出京
	2010
	文字
	√

	92
	953
	北苑桥北
	朝阳区
	北苑路北向南，北苑桥北往北300米处
	云星宇
	点阵型
	五环-六环
	干路
	北向南
	2008
	图形
	

	93
	1029
	大井桥东（岳各庄桥南）
	丰台区
	京港澳高速主路进京，岳各庄桥往西300米处
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	高速路
	进京
	2010
	文字
	√

	94
	951
	五元桥东
	朝阳区
	东五环主路东向西，五元桥往东300米处
	云星宇
	点阵型
	五环路
	主路外环
	东向西
	2008
	文字
	

	95
	4014
	晋元桥北
	海淀区
	晋元桥北1公里路西
	海信
	点阵型
	五环路
	环路
	北向南
	2017
	文字
	

	96
	1026
	肖家河桥南
	海淀区
	万泉河路南向北，肖家河桥往南300米处
	四通
	点阵型
	四环-五环
	干路
	南向北
	2010
	文字
	

	97
	1025
	八里庄桥北
	海淀区
	蓝靛厂南路北向南，八里庄桥北300米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	北向南
	2010
	文字
	√

	98
	1024
	四季青桥东
	海淀区
	紫竹院路东向西，四季青桥往东100米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	东向西
	2010
	文字
	

	99
	1043
	丽泽桥南
	丰台区
	西三环主路北向南，丽泽桥往南300米
	青松
	点阵型
	三环路
	主路外环
	北向南
	2010
	文字
	

	100
	4013
	宛平桥东
	丰台区
	宛平桥东200米路南
	海信
	点阵型
	五环路
	环路
	北向南
	2017
	文字
	

	101
	1069
	杜家坎收费站
	丰台区
	京港澳高速主路进京，杜家坎收费站
	云星宇
	点阵型
	五环-六环
	高速路
	西向东
	2010
	文字
	√

	102
	4012
	广泽桥西
	朝阳区
	广泽桥西60米路南
	海信
	点阵型
	五环路
	环路
	东向西
	2017
	文字
	

	103
	1068
	杜家坎收费站
	房山区
	京港澳高速出京，杜家坎桥往南100米处
	云星宇
	点阵型
	五环-六环
	高速路
	出京
	2010
	文字
	√

	104
	1022
	定慧桥东
	海淀区
	阜成路主路东向西，定慧桥往东200米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	东向西
	2010
	文字
	

	105
	1021
	紫竹桥东
	海淀区
	紫竹院路东向西，紫竹桥往东300米处
	四通
	点阵型
	二环-三环
	干路
	西向东
	2010
	文字
	

	106
	4011
	五元桥西
	朝阳区
	五元桥西200米路北
	海信
	点阵型
	五环路
	环路
	东向西
	2017
	文字
	

	107
	1042
	丽泽桥东
	丰台区
	丽泽桥东东向西，约800米
	青松
	点阵型
	二环-三环
	干路
	东向西
	2010
	文字
	√

	108
	4010
	环铁桥南
	朝阳区
	环铁桥南100米路东
	海信
	点阵型
	五环路
	环路
	南向北
	2017
	文字
	

	109
	1020
	紫竹桥西
	海淀区
	紫竹院路东向西，紫竹桥往西500米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	东向西
	2010
	文字
	

	110
	4009
	远通桥南
	朝阳区
	远通桥南1公里路东
	海信
	点阵型
	五环路
	环路
	南向北
	2017
	文字
	√

	111
	1018
	联想桥南
	海淀区
	皂君庙路南向北，联想桥往南约1000米处
	四通
	点阵型
	二环-三环
	干路
	南向北
	2010
	文字
	

	112
	4008
	平房桥北
	朝阳区
	平房桥北200米路西
	海信
	点阵型
	五环路
	环路
	北向南
	2017
	文字
	

	113
	1017
	马甸桥北
	海淀区
	京藏高速南向北，马甸桥往北300米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	南向北
	2010
	文字
	

	114
	1016
	北太平桥北
	海淀区
	北太平庄路南向北，北太平桥往北200米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	南向北
	2010
	文字
	

	115
	1015
	健德桥西
	海淀区
	北土城西路主路东向西，健德桥往西200米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	东向西
	2010
	文字
	

	116
	4007
	五方桥北
	朝阳区
	五方桥北500米路西
	海信
	点阵型
	五环路
	环路
	北向南
	2017
	文字
	√

	117
	1014
	健德桥西
	海淀区
	北土城主路西向东，健德桥往西200米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	西向东
	2010
	文字
	

	118
	1013
	北土城西路
	海淀区
	北土城西路主路东向西，学知桥往东300米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	东向西
	2010
	文字
	

	119
	1012
	北土城西路
	海淀区
	北土城西路西向东，学知桥往东500米
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	西向东
	2010
	文字
	

	120
	1011
	知春路
	海淀区
	知春路东向西，学知桥往西200米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	东向西
	2010
	文字
	

	121
	1010
	知春路
	海淀区
	知春路西向东，学知桥往东300米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	西向东
	2010
	文字
	

	122
	946
	双井桥北
	朝阳区
	东三环主路北向南，双井桥北300米出口处
	云星宇
	点阵型
	三环路
	主路内环
	北向南
	2008
	图形
	

	123
	945
	和平西桥西
	朝阳区
	北三环主路西向东，安贞桥东入口处
	云星宇
	点阵型
	三环路
	主路内环
	西向东
	2009
	图形
	

	124
	944
	荣华桥南
	亦庄
	荣华北路北向南，荣华桥南往南100米处
	云星宇
	点阵型
	五环-六环
	干路
	北向南
	2008
	文字
	√

	125
	936
	鲁谷桥西
	石景山区
	体育场南路西向东，首钢松林公园西南门往南200米处
	四通
	点阵型
	五环-六环
	干路
	西向东
	2008
	图形
	

	126
	935
	六里桥南
	丰台区
	西三环主路北向南，六里桥南300米处
	四通
	点阵型
	三环路
	主路外环
	北向南
	2008
	图形
	√

	127
	934
	杏石口桥东
	海淀区
	杏石口路东向西，杏石口桥往东100米处
	四通
	点阵型
	四环-五环
	干路
	东向西
	2008
	图形
	

	128
	929
	四通桥西
	海淀区
	北三环主路西向东，苏州桥往东300米处
	四通
	点阵型
	三环路
	主路内环
	西向东
	2008
	图形
	

	129
	927
	莲花桥南
	丰台区
	西三环主路北向南，莲花桥南400米
	四通
	点阵型
	三环路
	主路外环
	北向南
	2008
	图形
	

	130
	926
	花园桥北
	海淀区
	西三环主路北向南，花园桥北主路出口处
	四通
	点阵型
	三环路
	主路外环
	北向南
	2008
	图形
	

	131
	922
	广渠门桥东
	朝阳区
	广渠门外大街东向西，广渠门桥往东600米处
	四通
	点阵型
	二环-三环
	干路
	东向西
	2008
	图形
	

	132
	915
	八里桥收费站东
	通州区
	京通快速路西向东，八里桥地铁站往东200米处
	云星宇
	点阵型
	五环路
	高速路
	西向东
	2008
	文字
	√

	133
	914
	上清桥南
	海淀区
	京藏高速主路南向北，上清桥向南500米处路东。
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	高速路
	南向北
	2008
	文字
	

	134
	912
	晋元桥东
	海淀区
	阜石路东向西，晋元桥东入口处
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	干路
	东向西
	2008
	文字
	

	135
	911
	安立路科荟路口北
	朝阳区
	安立路北向南，与科荟路交叉口往北100米
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	干路
	北向南
	2008
	图形
	

	136
	910
	奥林西路南口西
	朝阳区
	科荟路西向东，国奥村前
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	干路
	西向东
	2008
	文字
	√

	137
	909
	望和桥北
	朝阳区
	京承高速北向南，望和桥往北800米处
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	高速路
	北向南
	2008
	图形
	√

	138
	908
	北苑桥东
	朝阳区
	北五环主路东向西，来广营桥西300米处
	云星宇
	点阵型
	五环路
	主路外环
	东向西
	2008
	图形
	

	139
	901
	仰山桥北
	朝阳区
	安立路北向南，仰山桥往北100米处
	四通
	点阵型
	五环-六环
	干路
	北向南
	2008
	图形
	

	140
	859
	慈寿寺桥北
	海淀区
	蓝靛厂南路主路南向北，慈寿寺桥往北300米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	南向北
	2010
	图形
	

	141
	858
	车道沟桥南
	海淀区
	蓝靛厂南路主路北向南，与彰化路交汇丁字路口以南约200米
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	北向南
	2010
	图形
	

	142
	856
	大羊坊桥北
	朝阳区
	京沪高速主路出京，大羊坊桥北桩号1.5，年庄村附近
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	干路
	北向南
	2010
	文字
	√

	143
	855
	上清桥南
	昌平区
	京藏高速主路北向南，清河收费站往南300米
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	高速路
	北向南
	2010
	图形
	

	144
	854
	长阳出口北
	房山区
	京港澳高速北向南，离京方向长阳出口往北500米处
	云星宇
	点阵型
	五环-六环
	高速路
	北向南
	2010
	文字
	√

	145
	853
	房山梨园桥西
	房山区
	京港澳高速西向东，梨园桥西
	云星宇
	点阵型
	六环外
	高速路
	西向东
	2010
	文字
	√

	146
	852
	马驹桥南
	通州区
	京沪高速主路南向北，史村附近桩号15.4
	云星宇
	点阵型
	六环外
	高速路
	南向北
	2010
	文字
	√

	147
	851
	徐庄桥南
	通州区
	京津高速南向北，徐庄桥往南1000米处
	云星宇
	点阵型
	六环外
	高速路
	南向北
	2010
	文字
	√

	148
	850
	施园桥东
	通州区
	京哈高速东向西，姚辛庄桥往北200米处
	云星宇
	点阵型
	六环外
	高速路
	东向西
	2010
	文字
	√

	149
	845
	酸枣岭桥北
	昌平区
	大广高速北向南，酸枣岭桥往北300米处
	云星宇
	点阵型
	六环外
	高速路
	北向南
	2010
	文字
	√

	150
	843
	衙门口桥东
	石景山区
	莲石东路主路西向东，衙门口桥往东300米处
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	干路
	西向东
	2010
	文字
	

	151
	842
	马家楼桥北
	丰台区
	京开高速主路北向南，马家楼桥往北300米处
	云星宇
	点阵型
	三环-四环
	干路
	北向南
	2010
	图形
	√

	152
	839
	菜户营桥西
	丰台区
	丽泽路主路西向东，菜户营桥以西，丽泽桥以东，京蒙大厦对面
	四通
	点阵型
	二环-三环
	干路
	西向东
	2010
	图形
	√

	153
	836
	木樨园桥西
	丰台区
	南三环主路西向东，木樨园桥往西500米
	四通
	点阵型
	三环路
	主路外环
	西向东
	2010
	图形
	√

	154
	835
	洋桥东
	丰台区
	南三环主路东向西，洋桥往东500米
	四通
	点阵型
	三环路
	主路内环
	东向西
	2010
	图形
	

	155
	834
	岳各庄桥东北
	丰台区
	广安路主路东向西，小井桥往东500米
	云星宇
	点阵型
	三环-四环
	干路
	东向西
	2010
	图形
	√

	156
	1009
	联想桥北
	海淀区
	中关村东路主路北向南，联想桥往北300米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	北向南
	2010
	文字
	

	157
	1008
	联想桥北
	海淀区
	中关村东路主路南向北，联想桥往北500米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	南向北
	2010
	文字
	

	158
	1019
	苏州桥西
	海淀区
	长春桥路东向西，苏州桥往西1000米龙门式
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	东向西
	2010
	文字
	

	159
	827
	健翔桥北-2
	海淀区
	京藏高速主路南向北，安翔桥北200米处
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	干路
	南向北
	2010
	图形
	

	160
	826
	安华桥西
	朝阳区
	北三环中路西向东，安华桥往西300米处
	四通
	点阵型
	三环路
	主路内环
	西向东
	2010
	图形
	

	161
	933
	万泉河桥南
	海淀区
	万泉河路北向南，万泉河桥往南300米
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	北向南
	2008
	图形
	

	162
	825
	农展桥北
	朝阳区
	东三环主路北向南，燕莎桥往南300米
	四通
	点阵型
	三环路
	主路内环
	北向南
	2010
	图形
	

	163
	823
	慈云寺桥东
	朝阳区
	朝阳路主路东向西，慈云寺桥往东300米处
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	干路
	东向西
	2010
	图形
	

	164
	822
	大黄庄桥东
	朝阳区
	朝阳路辅路东向西，大黄庄桥往东1200米处
	四通
	点阵型
	五环-六环
	干路
	东向西
	2010
	文字
	

	165
	820
	望京桥北
	朝阳区
	望京西路北向南，望京桥往北300米处
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	干路
	北向南
	2010
	文字
	

	166
	818
	大望桥西
	朝阳区
	建国路西向东，大望桥往西1000米
	利亚德
	点阵型
	三环-四环
	干路
	西向东
	2010
	图形
	√

	167
	817
	四海桥西
	海淀区
	闵庄路西向东，香山高尔夫门口
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	干路
	西向东
	2010
	文字
	

	168
	816
	明光桥北
	海淀区
	西土城路北向南，明光东路路口龙门式
	四通
	点阵型
	二环-三环
	干路
	北向南
	2010
	图形
	

	169
	815
	皂君庙
	海淀区
	皂君庙路主路北向南，联想桥往南500米龙门式
	四通
	点阵型
	二环-三环
	干路
	北向南
	2010
	图形
	

	170
	814
	八里庄桥北
	海淀区
	蓝靛厂南路南向北，裕惠大厦旁，过街桥以南龙门式
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	南向北
	2010
	图形
	

	171
	813
	长春桥北
	海淀区
	蓝靛厂北路北向南，长春桥往北300米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	北向南
	2010
	图形
	

	172
	812
	北太平庄桥北
	海淀区
	北太平庄路北向南，北太平庄桥往北300米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	北向南
	2010
	图形
	

	173
	810
	航天桥东
	海淀区
	阜成路主路东向西，阜成路与阜成路北二街交汇路口以西，北京市财政服务大厅西侧
	四通
	点阵型
	二环-三环
	干路
	东向西
	2010
	图形
	

	174
	809
	花园桥东
	海淀区
	车公庄大街东向西，车公庄西路与首体南路交汇路口以东
	四通
	点阵型
	二环-三环
	干路
	东向西
	2010
	图形
	

	175
	808
	苏州桥北
	海淀区
	万泉河路主路南向北，城乡仓储超市门口天桥的南侧单立柱
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	南向北
	2010
	图形
	

	176
	807
	联想桥北
	海淀区
	保福寺桥南300米
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	北向南
	2010
	图形
	

	177
	806
	黄庄路口东
	海淀区
	知春路主路西向东，知春里地铁站往西200米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	东向西
	2010
	图形
	

	178
	805
	四通桥北
	海淀区
	中关村大街主路南向北，四通桥往北300米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	南向北
	2010
	图形
	

	179
	804
	蓟门桥南
	海淀区
	西土城路南向北，北邮科技大厦以南约80米处
	四通
	点阵型
	二环-三环
	干路
	南向北
	2010
	图形
	√

	180
	803
	健翔桥北-1
	海淀区
	京藏高速北向南，安翔桥往北200米处
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	干路
	北向南
	2010
	图形
	

	181
	612
	上清桥北
	海淀区
	京藏高速主路北向南，上清桥往北100米处
	四通
	点阵型
	五环-六环
	高速路
	北向南
	2006
	文字
	√

	182
	611
	西沙屯桥北
	昌平区
	京藏高速北向南，百葛桥往北300米处
	四通
	点阵型
	六环外
	高速路
	北向南
	2006
	文字
	√

	183
	511
	良乡北关
	房山区
	拱辰北大街北向南，拱辰北大街和月华大街交叉口往北100米处
	四通
	点阵型
	五环-六环
	干路
	南向北
	2006
	文字
	√

	184
	421
	卢沟新桥西
	丰台区
	京港澳高速西向东，宛平桥往东300米处
	四通
	点阵型
	五环-六环
	干路
	西向东
	2006
	文字
	√

	185
	419
	莲玉桥东
	海淀区
	莲石东路西向东，莲玉桥东300米
	四通
	点阵型
	四环-五环
	干路
	西向东
	2006
	图形
	√

	186
	417
	刘家窑桥北
	丰台区
	蒲黄榆路南向北，刘家窑桥北200米
	四通
	点阵型
	二环-三环
	干路
	南向北
	2006
	文字
	

	187
	411
	六里桥西
	丰台区
	西三环六里桥西京港澳高速路南六里桥西300米
	云星宇
	点阵型
	三环-四环
	高速路
	西向东
	2017
	图形
	√

	188
	334
	四方桥东
	朝阳区
	京哈高速主路东向西，四方桥往东600米
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	干路
	东向西
	2008
	图形
	

	189
	331
	家和超市路口
	朝阳区
	北苑路南向北，大屯东路地铁站向北1000米
	四通
	点阵型
	四环-五环
	干路
	南向北
	2008
	文字
	

	190
	328
	远通桥东
	朝阳区
	京通快速路东向西，远通桥往东300米处
	四通
	点阵型
	五环-六环
	高速路
	东向西
	2006
	文字
	√

	191
	327
	白家楼桥东
	朝阳区
	朝阳北辅路东向西，白家楼桥往东300米处
	四通
	点阵型
	五环-六环
	干路
	东向西
	2006
	文字
	

	192
	323
	安贞桥北
	朝阳区
	安定路北向南，安慧桥往南500米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	北向南
	2006
	图形
	

	193
	314
	潘家园北
	朝阳区
	潘家园桥北100米路东
	海信
	点阵型
	三环路
	环路
	南向北
	2017
	文字
	

	194
	313
	长虹桥南
	朝阳区
	长虹桥南200米路西
	海信
	点阵型
	三环路
	环路
	北向南
	2017
	文字
	

	195
	312
	三元东桥东
	朝阳区
	三元东桥南200米路东
	海信
	点阵型
	三环路
	环路
	南向北
	2017
	文字
	

	196
	311
	三元西桥西
	朝阳区
	三元西桥西200米路南北，东向西
	海信
	点阵型
	三环路
	环路
	西向东
	2017
	文字
	√

	197
	227
	清华西门南
	海淀区
	中关村北大街南向北，北大创业园门口
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	干路
	南向北
	2008
	文字
	

	198
	225
	北太平桥北
	海淀区
	花园东路北向南，花园北路与花园东路十字路口向南200米龙门式
	利亚德
	点阵型
	三环-四环
	干路
	北向南
	2006
	图形
	

	199
	315
	国贸桥东
	朝阳区
	京通快速路大望桥西100米
	利亚德
	点阵型
	三环-四环
	长安街
	东向西
	2017
	文字
	

	200
	222
	安贞桥东
	朝阳区
	北三环主路东向西，安贞桥往东300米处
	青松
	点阵型
	三环路
	主路外环
	东向西
	2005
	图形
	

	201
	216
	花园桥北
	海淀区
	花园桥北100米路东
	海信
	点阵型
	三环路
	环路
	南向北
	2017
	图形
	

	202
	215
	联想桥西
	海淀区
	联想桥西100米路北
	海信
	点阵型
	三环路
	主路外环
	东向西
	2017
	图形
	

	203
	214
	北太平庄桥西
	海淀区
	北太平庄桥西100米路南
	海信
	点阵型
	三环路
	环路
	西向东
	2017
	文字
	√

	204
	212
	蓟门桥北
	海淀区
	西土城辅路北向南路东蓟门桥北200米
	利亚德
	点阵型
	三环-四环
	学院路
	北向南
	2017
	图形
	

	205
	211
	中关村桥北
	海淀区
	中关村北路路西北大东门南200米
	海信
	点阵型
	四环-五环
	中关村大街
	北向南
	2017
	文字
	

	206
	140
	四方桥西
	朝阳区
	松榆南路西向东，华威桥往东300米处
	云星宇
	点阵型
	三环-四环
	干路
	西向东
	2008
	图形
	

	207
	135
	白石桥东
	海淀区
	西直门外大街东向西，白石桥东动物园附近龙门式
	四通
	点阵型
	二环-三环
	干路
	西向东
	2006
	图形
	√

	208
	123
	航天桥南
	海淀区
	航天桥南200米路西中央电视塔门口
	海信
	点阵型
	三环路
	环路
	北向南
	2017
	文字
	

	209
	71
	五棵松桥东
	海淀区
	复兴路东向西，五棵松桥往东300米处
	利亚德
	点阵型
	三环-四环
	干路
	东向西
	2007
	图形
	

	210
	66
	大望桥南
	朝阳区
	西大望路南向北，大望桥往南500米处
	四通
	点阵型
	三环-四环
	干路
	南向北
	2007
	图形
	

	211
	64
	北苑路口西
	通州区
	新华西街东向西，北苑路口西800米
	四通
	点阵型
	五环-六环
	干路
	东向西
	2007
	文字
	√

	212
	63
	东关路口西
	通州区
	新华东街东向西，东关路口西50米
	四通
	点阵型
	五环-六环
	干路
	东向西
	2007
	文字
	√

	213
	62
	果园路口东
	通州区
	九棵树东路东向西，九棵树地跌站往东100米处
	四通
	点阵型
	五环-六环
	干路
	东向西
	2007
	文字
	√

	214
	61
	高碑店桥西
	朝阳区
	京通快速路东向西，高碑店桥往西300米处
	四通
	点阵型
	四环-五环
	高速路
	东向西
	2007
	图形
	√

	215
	59
	远通桥北
	朝阳区
	东五环主路北向南，白家楼桥往南200米处
	四通
	点阵型
	五环路
	主路内环
	北向南
	2007
	图形
	√

	216
	904
	仰山桥西
	朝阳区
	北五环主路，仰山桥往西500米处
	四通
	点阵型
	五环路
	主路内环
	西向东
	2008
	图形
	

	217
	1066
	下营收费站
	延庆区
	京新高速出京，下营综合检查站对面
	云星宇
	点阵型
	六环外
	高速路
	出京
	2010
	文字
	√

	218
	1065
	夏各庄收费站
	平谷区
	京平高速出京，夏各庄收费站
	云星宇
	点阵型
	六环外
	高速路
	出京
	2010
	文字
	√

	219
	1063
	司马台收费站
	密云区
	大广高速出京，司马台收费站往北100处
	云星宇
	点阵型
	六环外
	高速路
	出京
	2010
	文字
	√

	220
	4002
	凉水河桥
	大兴区
	凉水河桥西300米路南
	海信
	点阵型
	五环路
	环路
	西向东
	2017
	文字
	

	221
	1061
	大羊坊收费站
	大兴区
	京沪高速南向北，大羊坊桥往南200米处
	云星宇
	点阵型
	五环-六环
	高速路
	进京
	2010
	文字
	√

	222
	2002
	康庄检查站
	延庆区
	京藏高速南向北（出京），康庄检查站往东200米处
	四通
	点阵型
	六环外
	高速路
	南向北
	2010
	文字
	√

	223
	2001
	康庄检查站
	延庆区
	京藏高速北向南（进京），康庄检查站往西100米处
	四通
	点阵型
	六环外
	高速路
	北向南
	2010
	文字
	√

	224
	1072
	石门营收费站
	门头沟区
	西六环出京石门营收费站
	云星宇
	点阵型
	六环路
	主路外环
	出京
	2010
	文字
	√

	225
	1070
	西红门收费站
	大兴区
	京开高速进京，西红门收费站往北100米处
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	高速路
	进京
	2010
	文字
	√

	226
	4006
	李营桥西
	大兴区
	李营桥西500米路南
	海信
	点阵型
	五环路
	环路
	西向东
	2017
	文字
	√

	227
	4005
	西红门南桥西
	大兴区
	西红门南桥西200米路北
	海信
	点阵型
	五环路
	环路
	东向西
	2017
	文字
	√

	228
	943
	北环路口南
	大兴区
	荣华中路南向北，北环路口南
	云星宇
	点阵型
	五环-六环
	干路
	南向北
	2008
	图形
	√

	229
	942
	永昌南路南口
	大兴区
	漷马路南向北，漷马路和西环南路交叉口往南100米处
	云星宇
	点阵型
	五环-六环
	干路
	南向北
	2008
	文字
	√

	230
	939
	清源路口
	大兴区
	京开辅路南向北，出京第二收费站往南200米处
	四通
	点阵型
	五环-六环
	干路
	南向北
	2008
	文字
	√

	231
	938
	李营桥东
	大兴区
	兴旺路南向北，李营桥往南200米处
	四通
	点阵型
	五环-六环
	干路
	南向北
	2008
	文字
	√

	232
	848
	双源桥南
	大兴区
	大广高速南向北，天宫院桥往北200米处
	云星宇
	点阵型
	六环外
	高速路
	南向北
	2010
	文字
	√

	233
	847
	大羊坊桥南
	大兴区
	京沪高速南向北，大羊坊桥往南500米处
	云星宇
	点阵型
	五环-六环
	高速路
	南向北
	2010
	文字
	√

	234
	420
	西红门南桥南
	大兴区
	京开高速南向北，西红门南桥往南300米处
	四通
	点阵型
	五环-六环
	高速路
	南向北
	2006
	文字
	√

	235
	1055
	白庙检查站
	通州区
	通燕高速进京，白庙检查站
	云星宇
	点阵型
	六环外
	干路
	进京
	2010
	文字
	√

	236
	821
	四元桥北
	朝阳区
	京密路北向南，四元桥往北300米处
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	干路
	北向南
	2010
	图形
	√

	237
	952
	北皋桥西
	朝阳区
	京密路东向西，北皋桥往西200米处
	云星宇
	点阵型
	五环-六环
	干路
	东向西
	2008
	图形
	√

	238
	418
	大红门桥南
	丰台区
	南苑路南向北，大红门桥往南200米处
	四通
	点阵型
	四环-五环
	干路
	南向北
	2006
	文字
	√

	239
	329
	五方桥东
	朝阳区
	京哈高速东向西，五方桥往东300米处
	四通
	点阵型
	五环-六环
	高速路
	东向西
	2006
	文字
	√

	240
	1073
	百善加油站
	昌平区
	北六环主路西向东，百善桥往西1000米百善加油站
	云星宇
	点阵型
	六环路
	高速路
	内环
	2010
	文字
	√

	241
	1074
	百善加油站
	昌平区
	北六环主路东向西，百善桥往西1000米百善加油站
	云星宇
	点阵型
	六环路
	高速路
	外环
	2010
	文字
	√

	242
	844
	西沙屯桥南
	昌平区
	京藏高速南向北，满井桥往南200米处
	云星宇
	点阵型
	五环-六环
	高速路
	南向北
	2010
	文字
	√

	243
	905
	西红门南桥东
	大兴
	南五环路东向西，西红门南桥往东200米处
	四通
	点阵型
	五环路
	主路内环
	东向西
	2008
	文字
	√

	244
	1071
	西红门收费站
	大兴
	京开高速出京，西红门收费站往南100米处
	云星宇
	点阵型
	四环-五环
	高速路
	出京
	2010
	文字
	√

	245
	1076
	次渠加油站
	通州区
	东六环外环，次渠桥往北200米处
	云星宇
	点阵型
	六环路
	高速路
	外环
	2010
	文字
	√
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