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第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _GoBack]一、项目基本情况
1.项目编号：2606-HXTC-IC1304
2.项目名称：改善办学保障条件-北京信息科技大学（张家口）教学、生活辅助信息化项目
3.项目预算金额： 276.08982 万元、项目最高限价：  276.08982 万元
4.采购需求：
	包号
	序号
	标的名称
	采购包预算金额（万元）
	数量
	单位
	简要技术需求或服务要求

	01
	1
	智慧研讨室（教室）集中管控平台系统
	276.08982
	1
	套
	详见采购需求

	
	2
	资源管理云平台系统
	
	1
	套
	

	
	3
	教学督导平台
	
	1
	套
	

	
	4
	天枢书院数据分析平台
	
	1
	套
	

	
	5
	信息发布显示终端
	
	4
	台
	

	
	6
	“55”液晶拼接显示单元
	
	16
	台
	

	
	7
	拼接屏前维护支架
	
	16
	台
	

	
	8
	拼接屏底座
	
	4
	台
	

	
	9
	视频拼接处理器
	
	1
	台
	

	
	10
	线缆
	
	16
	套
	

	
	11
	电视墙解码器
	
	20
	台
	

	
	12
	电视墙控制终端
	
	1
	台
	

	
	13
	电视墙控制终端软件
	
	1
	套
	

	
	14
	IP电话
	
	4
	台
	

	
	15
	智慧控制台
	
	1
	台
	

	
	16
	电子时钟管理系统
	
	1
	套
	

	
	17
	教室接入交换机 24口
	
	56
	台
	

	
	18
	22寸标准版班牌
	
	56
	台
	

	
	19
	信息发布终端软件
	
	56
	套
	

	
	20
	智能签到平台
	
	56
	套
	

	
	21
	智慧教室系统对接（数据中台）
	
	1
	项
	

	
	22
	电子班牌选排课等教务数据对接
	
	1
	项
	

	
	23
	智慧食堂安全系统
	
	50
	套
	

	
	24
	食堂配套设备系统
	
	1
	套
	

	
	25
	食堂配套系统控制主机
	
	1
	台
	

	
	26
	餐位叫餐等餐IP网络单双向广播系统控制软件
	
	1
	套
	

	
	27
	师生就餐服务平台
	
	1
	套
	

	
	28
	食堂物资物料管理平台
	
	1
	台
	

	
	29
	LED一体机
	
	2
	台
	

	
	30
	会议系统主机
	
	2
	台
	

	
	31
	综合布线系统工程
	
	1
	项
	

	
	32
	信息系统集成费
	
	1
	项
	


5.合同履行期限：合同签订生效后30个日历日内整体完成安装实施。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: OLE_LINK10]7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：
（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
（3）近三年内，本项目投标文件提交截止时间前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否
3.2本项目是否属于政府购买服务： 
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：无。

[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：2026年7月13日至2026年7月20日，每天上午9：00至11：30，下午13：30至17：00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http：//zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624]四、电子投标、开标、解密时间及地点
[bookmark: OLE_LINK2]1.投标截止时间、开标时间：2026年8月3日 9点00分（北京时间）。
2.解密时限：解密时限为北京市政府采购电子交易平台开启投标人自行解密功能后 30 分钟。
3.开标、解密地点及方式：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。
注意事项：本项目采用远程电子开标方式，为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行自行解密操作，请投标人务必于解密功能开启后及时操作。
解密阶段技术电话：010-86483801
（1）	未在电子投标截止时间前按程序上传电子投标文件的投标无效。
（2）	电子投标文件制作、上传等注意事项详见招标文件《电子投标文件制作及上传说明》。
（3）	开标时具体操作流程及注意事项详见招标文件《投标人须知》“开标、解密及唱标”。
4. 地点：北京市政府采购电子交易平台。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、三部门联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）等。 
2.本项目的采购年限为 / 年、预算金额为/万元。（本项目不适用）
3. 本项目采用全流程电子化采购方式。
请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求，如有问题，请及时联系CA数据证书及技术支持服务热线。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801    
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编 制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
下载时间：同招标公告中“获取招标文件”的时间。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
4.发布公告的媒介：北京市政府采购网、中国政府采购网。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京信息科技大学
[bookmark: _Hlk164885294]地    址：北京市昌平区太行路55号
联系方式：刘老师，010-80187236
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司
地    址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦11层1110室
联系方式：赵洁、刘京、彭怡、吉国侠、姬小雪、吴众为、修海龙、陈博维、闫文娟、孙银英、王思晨、成歌、杨晓楠、王东衍、孙佳、黄艳、郝路、刘海英、陈曦、李想, 010-63989602、010-63969957
3.项目联系方式
项目联系人：赵洁、孙银英、闫文娟
电      话：010-63989602   010-63969957


电子投标文件制作及上传说明
本项目投标、开标及评标将配套使用北京市政府采购电子交易平台,一律不接受纸质投标文件。请供应商根据招标文件及北京市政府采购电子交易平台相关操作手册及视频制作并网上提交电子投标文件。上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
CA认证证书服务热线010-58511086    技术支持服务热线010-86483801
1. 办理CA认证证书
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。
特别提示：加密上传电子投标文件后，不得续费或更新该CA数字认证证书，以免影响远程解密功能。确需续费或更新的用户，请使用续费或更新后的CA数字认证证书重新加密上传电子投标文件。
1. 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
1. 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
1. 获取电子招标文件
供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取本项目招标文件的投标无效。
1. 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
特别提示：请投标人务必使用符合北京市政府采购电子交易平台功能的CA认证证书进行上述操作，操作同时不要插入其它认证证书。
1. 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
1. 电子开标、解密
供应商在规定的开标时间使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行远程电子开标、解密。
[bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc226965856]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151193907]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
[bookmark: OLE_LINK11]□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目   包不适用。
□本项目   包为单一产品采购项目。
■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：  资源管理云平台系统   。

	2.5
	本国产品标准
	是否适用本国产品标准及相关政策：
■是, 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务 项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟 草原料，无形资产。 
□否。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
详见后附表


	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形： ____。

	12.1
	投标保证金
	保证金形式：■支票  ■汇票  ■本票  ■电汇  ■金融机构、担保机构出具的保函
投标保证金金额：
01包：55200元整。
投标保证金收受人信息：
开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司
开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行
账号：20000062274900106153382
注：如投标人提供的保证金形式为金融机构、担保机构出具的保函，则保函的受益人必须为招标代理机构，且受益人可向金融机构、担保机构主张保函权益（提起索赔）中必须包含招标文件（采购文件）中约定的投标保证金可以不予退还的全部情形，否则，该保函无效，按未按照招标文件（采购文件）的规定提交投标保证金处理。

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤销投标的；
（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；
（3）中标人放弃中标或不按规定与采购人签订合同的；
（4）中标人不按规定提交履约保证金的（如适用）；
（5）中标人领取中标通知书时未按规定缴纳中标服务费的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟。

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：
书面形式递交至北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。
电子版请发送至指定邮箱hongxintiancheng@126.com。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：综合法务部；
联系电话：010-63974645；
通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：
（1）按照中标金额作为收费的计算基数； 
（2）代理服务费按差额定率累进法计算；
	中标金额（万元）
	招标费率

	100以下
	1.35%

	100-500
	0.99%


缴纳时间：中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构缴纳代理服务费。 
缴纳方式：在递交投标文件时，供应商向采购代理机构送交代理服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构缴纳所有代理服务费并同时提交与电子投标文件完全一致的纸质投标文件一份。
开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司
开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行
账号：20000062274900106153382





标的所属行业附表
	包号
	序号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	01
	1
	智慧研讨室（教室）集中管控平台系统
	工业

	
	2
	资源管理云平台系统
	

	
	3
	教学督导平台
	

	
	4
	天枢书院数据分析平台
	

	
	5
	信息发布显示终端
	

	
	6
	“55”液晶拼接显示单元
	

	
	7
	拼接屏前维护支架
	

	
	8
	拼接屏底座
	

	
	9
	视频拼接处理器
	

	
	10
	线缆
	

	
	11
	电视墙解码器
	

	
	12
	电视墙控制终端
	

	
	13
	电视墙控制终端软件
	

	
	14
	IP电话
	

	
	15
	智慧控制台
	

	
	16
	电子时钟管理系统
	

	
	17
	教室接入交换机 24口
	

	
	18
	22寸标准版班牌
	

	
	19
	信息发布终端软件
	

	
	20
	智能签到平台
	

	
	21
	智慧教室系统对接（数据中台）
	

	
	22
	电子班牌选排课等教务数据对接
	

	
	23
	智慧食堂安全系统
	

	
	24
	食堂配套设备系统
	

	
	25
	食堂配套系统控制主机
	

	
	26
	餐位叫餐等餐IP网络单双向广播系统控制软件
	

	
	27
	师生就餐服务平台
	

	
	28
	食堂物资物料管理平台
	

	
	29
	LED一体机
	

	
	30
	会议系统主机
	

	
	31
	综合布线系统工程
	

	
	32
	信息系统集成费
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[bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc226965790]投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc142311020]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc127151520]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品、本国产品标准
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
2.5 [bookmark: OLE_LINK12]是否适用本国产品标准及适用范围见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc226965795]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务、本国产品
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.1.4 本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 [bookmark: _Hlk151394572]中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.2 
5.2.3 
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.4 正版软件
5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.5 网络安全专用产品
5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.7 采购需求标准
5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.7.2 其他政府采购需求标准
为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.8 本国产品标准及相关政策
5.8.1 本国产品标准：
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
5.8.1 
5.8.1.1 在中国境内生产：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。
5.8.1.2 在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本须知5.8.1.1条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
5.8.1.3 特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求：对特定产品，在符合本须知5.8.1.1项和5.8.1.2项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
5.8.1.4 财政部将会同有关行业主管部门自《通知》施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求。在分产品的中国境内生产的组件成本占比，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，符合在中国境内生产条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
5.8.2 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
6 
7 
8 
9 
10 
10.1 
10.2 
10.2.1 
5.8.3 是否适用本国产品标准及适用范围见《投标人须知资料表》。
5.8.4 本国产品价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8.5 投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   招标文件
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7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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三   投标文件的编制
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9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
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10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
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11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
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12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc195842897]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc164351627]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc520356159]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193849]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193924]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc150774742]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.3 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc195842903]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc226337235]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc150509291]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc150774752]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc164351644]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，并按提出形式见《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标 文件格式》 “1-2投标人资格声明 书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
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[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法
1 [bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc226965828]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、盖章
	按照招标文件要求签署、盖章（含电子签章）的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号或*号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号或*号条款要求的；

	9
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	10
	分包其他要求
（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性/异常低价审查
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；或通过异常低价审查的；

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品的；

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）；
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合北京市和国家的VOCs 含量限制标准；
4）投标产品须符合国家有关部门的强制性规定或要求。

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3 为强化政府采购异常低价审查，依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，评标委员会应当对出现下列情形的供应商启动异常低价投标审查程序：
2.3.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.3.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
2.3.3 投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；
2.3.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.3.5 评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.3.6 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
2.3.7 上述投标报价指按照本章2.5修正后的报价。
2.4 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.5.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.5.2-2.5.8项规定修正。
2.5.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.5.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.5.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.5.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.5.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.5.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.5.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.6 [bookmark: OLE_LINK13]落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予  10  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.6.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  4  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.6.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.6.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.6.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.6.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.6.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.6.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.7 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.8条规定情形的，可以享受本国产品价格评审优惠的政策调整，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.7.1 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.7.3 [bookmark: OLE_LINK14]提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。评审委员会对供应商提交的《关于符合本国产品标准的声明函》及《产品成本占比承诺函》负有审查责任，包括完整性、准确性审查以及要求澄清、补正的权利与程序，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的节能清单或环境标志清单中的产品。
4 [bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc265228384]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：得分相同的，以投标报价低者作为中标候选人，得分且投标报价相同的，以技术部分得分高者为中标候选人。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。
5.2 

二、评标标准
	序号
	评分
因素
	分值
	评分标准

	一
	商务部分

	1
	类似案例
	3
	投标人2023年6月至今同类项目业绩（以合同签署时间为准），有一个得1分，最高3分。
注：每项业绩提供合同复印件（至少包含合同首页、金额页、签署页以及有关项目内容的相关页或货物清单），并加盖投标人公章。未按要求提供不得分。

	2
	节能产品
	0.49
	投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中产品,且提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章，每提供一项得0.49分，最多得0.49分。
注：如投标人所供产品类别列入“节能产品政府采购品目清单”中规定强制采购的节能产品，则投标人须提供强制采购的节能产品，且不得该项分值。

	3
	环境标志产品
	0.46
	投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中产品,且提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章，每提供一项得0.46分，最多得0.46分。

	二
	技术部分

	1
	技术指标及性能响应
	37.05
	投标人须对“第五章采购需求”中“三、技术要求”中“3.2货物技术要求”进行响应，技术参数及要求全部满足采购需求得37.05分，其中：
（1）“#”为重要指标，共24项，每有一项不满足或负偏离，扣1分，最多扣24分；
（2）其他无标识指标，共435项，每有一项不满足或负偏离，扣0.03分，最高扣13.05分。
注：a.投标人对技术要求所有内容进行逐条应答，否则视为不满足要求。漏报技术指标视为不满足。
b.#号项（共24项）需按照参数指标要求的内容提供证明资料为便于审核，投标人需在《采购需求偏离表》最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。涉及该评审参数内容须圈明体现。
c.凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
d.投标人应对相关证明文件、设备参数的真实性负责，不得提供虚假材料、虚构设备参数谋取中标。如虚假响应或提供虚假证明材料采购人及评标委员会有权追究其法律责任。

	2
	技术方案
	8
	根据投标人的项目实施方案的安全性、完备性、合理性、可操作性及实施进度表的完整、合理，各关键进度节点的安排及保障措施进行评审：
方案内容全面，合理、完善、针对性强，得8分；
方案内容较全面，合理性或针对性较强的，得6分；
方案基本全面，具有一定合理性或针对性的，得4分；
方案内容简单，不具合理性或针对性的，得2分；
未提供的，得0分。

	3
	项目实施集成方案
	7
	需至少包含以下内容：安装调试方案、安全保障措施、实施团队、实施计划、试运行方案、产品质量保障方案并且施工符合学校实际情况充分考虑已有设备现状，横向综合比较供应商实施方案完备性和准确性。
方案完整详细、可行性强，可以与学校现有教学系统和设备完全融合，全部满足教学需求，安排科学合理、进度控制完整细致，对各阶段进度均具有保证措施的，得7分；
方案基本完整、具备一定的可行性，可以与学校现有教学系统和设备基本融合，能够基本满足教学需求，安排基本合理、进度控制基本完备，对各阶段进度保证提供基本的保证措施的，得4分；
方案内容简单，不具针对性，安排欠合理、进度控制欠完备，对各阶段进度缺乏保证措施的，得1分；
未提供的，得0分。

	4
	应急预案
	5
	针对本项目提供的应急预案内容全面详细，针对性及可行性强的，得5分；
应急预案内容基本全面，具有一定针对性或可行性的，得3分；
应急预案内容简单，不具针对性或可行性的，得1分；
未提供的，得0分。

	5
	售后服务方案
	6
	投标人提供的售后服务保证措施（包括质保期、响应时间、技术保障人员、备品备件的提供）进行综合打分；
售后服务方案全面、技术保障人员充分，备品备件提供充分，售后服务方式、投标人的售后服务能力与实际需求的契合度高，质保期响应优于招标要求的，得6分； 
售后服务方案较全面、技术保障人员较充分，备品备件提供较充分，售后服务方式、投标人的售后服务能力基本能满足实际需求，质保期响应满足招标要求的，得4分；
售后服务方案不够全面、技术保障人员不够充分，备品备件提供不够充分，售后服务方式、投标人的售后服务能力不能满足实际需求，但质保期响应满足招标要求的，得2分；
未提供的售后服务方案或质保期响应不满足招标要求的，得0分。

	6
	培训方案
	3
	投标人应针对本项目提供关于培训内容、时间计划安排等的培训方案。
培训方案科学完整，培训内容针对性强的，得3分；
培训方案基本完整，培训内容有一定针对性的，得2分；
培训方案简单，不具针对性的，得1分；
未提供的，得0分。

	三
	价格部分

	1
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。
最低报价不作为中标保证。

	合计
	100
	


注：依据财政部 发展改革委联合发布的《节能产品政府采购品目清单》（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）计算机（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器 （管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、 电视设备（普通电视设备）、视频监控设备（视频监控设备）、便器（座便器、蹲便器、小便器）、水嘴为政府强制采购节能产品。所投产品如涉及强制节能产品（如序号6、“55”液晶拼接显示单元等），需提供有效节能产品证书，否则投标将被拒绝。
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1、 采购标的
1.货物需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	是否专门面向中小企业采购
	是否为核心产品

	1
	智慧研讨室（教室）集中管控平台系统
	1
	套
	否
	否
	否

	2
	资源管理云平台系统
	1
	套
	否
	否
	是

	3
	教学督导平台
	1
	套
	否
	否
	否

	4
	天枢书院数据分析平台
	1
	套
	否
	否
	否

	5
	信息发布显示终端
	4
	台
	否
	否
	否

	6
	“55”液晶拼接显示单元
	16
	台
	否
	否
	否

	7
	拼接屏前维护支架
	16
	台
	否
	否
	否

	8
	拼接屏底座
	4
	台
	否
	否
	否

	9
	视频拼接处理器
	1
	台
	否
	否
	否

	10
	线缆
	16
	套
	否
	否
	否

	11
	电视墙解码器
	20
	台
	否
	否
	否

	12
	电视墙控制终端
	1
	台
	否
	否
	否

	13
	电视墙控制终端软件
	1
	套
	否
	否
	否

	14
	IP电话
	4
	台
	否
	否
	否

	15
	智慧控制台
	1
	台
	否
	否
	否

	16
	电子时钟管理系统
	1
	套
	否
	否
	否

	17
	教室接入交换机 24口
	56
	台
	否
	否
	否

	18
	22寸标准版班牌
	56
	台
	否
	否
	否

	19
	信息发布终端软件
	56
	套
	否
	否
	否

	20
	智能签到平台
	56
	套
	否
	否
	否

	21
	智慧教室系统对接（数据中台）
	1
	项
	否
	否
	否

	22
	电子班牌选排课等教务数据对接
	1
	项
	否
	否
	否

	23
	智慧食堂安全系统
	50
	套
	否
	否
	否

	24
	食堂配套设备系统
	1
	套
	否
	否
	否

	25
	食堂配套系统控制主机
	1
	台
	否
	否
	否

	26
	餐位叫餐等餐IP网络单双向广播系统控制软件
	1
	套
	否
	否
	否

	27
	师生就餐服务平台
	1
	套
	否
	否
	否

	28
	食堂物资物料管理平台
	1
	台
	否
	否
	否

	29
	LED一体机
	2
	台
	否
	否
	否

	30
	会议系统主机
	2
	台
	否
	否
	否

	31
	综合布线系统工程
	1
	项
	否
	否
	否

	32
	信息系统集成费
	1
	项
	否
	否
	否



2.项目背景
北京信息科技大学（张家口）于2025年9月正式开学，该项目的实施是保障校园正常教学、科研和人才培养的必要条件。为师生提供良好的校园环境和配套服务是项目的核心内容，保障师生员工必要的教学、学习、生活条件。为保障开学正常投入使用，需进行相应的配套建设，并实现新建设备与原有设备兼容使用、管理。现有智慧教室终端为东信同邦（EMA-8900D）以及数据服务中台软件为北京华璨（V1.0），本次新采购设备需与采购人原有设备、系统进行统一统筹管理，建立标准化使用及管理体系，与新建系统集成、保障新旧设备、系统兼容运行。
二、商务要求
1.项目实施时间和地点
实施时间：合同签订生效后30个日历日内整体完成安装实施
实施地点：河北省张家口市怀来县土木镇松苑路3号北京信息科技大学（张家口）
2.付款条件
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]（1）保证金条款：
合同签订后7日内，中标人应当按照合同总金额的5%先行向采购人提供履约保证金，验收合格满1年后，如无质量问题且中标方无违反合同约定行为，采购人无息退还。
（2）合同价款的支付：款项分两次支付
1）首付款：合同签订7日内，且采购人收到中标人妥为支付的履约保证金后，且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后，采购人向中标人支付至合同总价款的60%作为首付款（结合财政资金到位情况）；
2）尾款：中标人将本合同项下的全部货物运抵采购人指定地点，且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后，所有货物安装调试完毕且经采购人按学校相关规定验收合格后，支付合同剩余尾款。
（3）特别约定
由于本合同价款100%来源于财政性资金，合同约定的付款时间以财政性资金实际到位为前提，如因采购人财政资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项，中标人同意待采购人财政性资金到位后，对照合同中约定的支付进度节点，按工作程序支付；
（4）关于支付路径的特别约定
1）本合同项下采购人应支付给中标人的任何款项，原则上均应通过共管账户支付。因此中标人有义务按照采购人要求在采购人指定银行开立“共管账户”,确保项目款项安全、合规支付。
2）如因中标人未能及时开立共管账户导致双方无法按照本合同约定的时间节点付款的，相关付款期限应予以顺延，直至中标人共管账户妥为设立后再行支付，在此期间未能支付款项不视为采购人违约。
3.质保、售后、培训及集成等要求
1.质保期：设备安装调试且验收合格之日起不少于三年质保。
2.在质保期内，所有费用包括备件费、更换维修费、系统维护及软件升级等均包含在投标报价中。
3.必须保证提供的货物是出厂检验合格、全新、未使用过的，并完全符合采购人的各项使用目的或在采购时提出的各项需要。
投标人保证提供的货物皆为符合国家标准的正品合格产品，且承诺为采购人提供符合或高于国家标准及招标文件要求的服务。
投标人保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者，标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准。
4.投标人在中标后提供货物齐全的资料，对设备的完整性和配套性负责，保证设备的正常使用，提供完备的调试、配置及操作手册（含电子说明手册），以供采购人查阅。
5.在质保期内更换的任何零配件，必须与原厂原机等同或配套。
6.所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在投标报价中。
7.质保期内，做到1小时内电话响应，4小时内上门，7×24小时技术服务，如8小时内无法解决问题，需提供备用设备，以保证正常使用。如果在接到通知后未做出响应，投标人必须对由于故障所造成的损失后果负责。
8.投标人需派遣技术人员前往采购人指定地点进行技术培训、咨询、现场指导，负责培训能对设备正常使用和维护的操作人员。培训内容包括货物设备的基本原理、实际操作、日常维护保养及常见故障。需提供详细的培训计划，配备专业的技术人员在按照采购人指定时间及地点进行。
9.质保期内，投标人提供设备配套的软件升级服务，以确保设备的软件系统保持最新状态。软件升级应该注重安全性和稳定性，并及时发布升级通知和升级指南，提供必要的升级支持和指导。在软件升级过程中，需要协助采购人进行设备的停机、备份等操作，确保设备的数据安全和正常运行。同时，还需要对升级后的设备进行全面的测试和验证，确保软件功能正常、稳定。
质保期内，投标人应该建立完善的软件升级管理制度，对升级过程进行全面的监控和管理。同时，还需要不断优化和完善软件系统，以满足采购人不断变化的需求。
★10.本项目为交钥匙工程，投标人需完成与该项目相关的全部工作，包括但不限于设备供货、集成安装、设备优化、拆改/恢复现场设备设施、方案深化设计等，由此产生的相关费用均包含在投标报价中。
投标人应完全了解现场情况，在现有装修基础上以现场装修情况为准，根据现场调整设备以满足现场安装条件以及采购人使用要求。
投标人需针对本项提供承诺函并加盖单位公章。未提供，投标将被否决。
4、采购标的的验收标准；
4.1 验收标准：按本合同约定的质量标准进行检验。
4.2 若中标人知道或者应当知道所卖出货物存在质量缺陷，所承担的质量保证期不受前款约定质保期的约束，应承担相应责任。
4.3 验收地点：在采购人指定的地点对货物进行验收。 
4.4 货物如果到指定地点之前有过开箱或者和投标配置不符的，采购人有权拒收货物，由此产生的损失及违约责任，由中标人承担。
4.5 如采购人和中标人对货物是否存在质量问题有争议，应由共同确认的检验机构对封存的样品进行检验，并以该检验机构的检验结果作为确认货物质量的依据。如检验结果证明货物不符合合同约定的质量标准，检验费由中标人承担；符合质量标准的，检验费由采购人承担。
4.6 由北京信息科技大学成立验收小组，对本次采购设备进行验收。
5、报价要求
★本项目软件开发费、系统集成费、配套建筑安装工程费的报价不得超过以下标的分项报价标准，否则投标无效。
	序号
	标的名称
	最高限价

	21
	智慧教室系统对接（数据中台）
	20000元

	22
	电子班牌选排课等教务数据对接
	20000元

	31
	综合布线系统工程
	44418.2元

	32
	信息系统集成费
	59680元



三、技术要求
3.1基本要求
（一）采购标的实现的功能或者目标
1.天枢书院教学综合运营支撑平台、校园核心数据存储系统、集中监控与指挥中心系统、电子时钟管理系统、教室接入层网络交换机系统、电子班牌系统以及系统集成实施服务费。
1)天枢书院教学综合运营支撑平台涵盖：
智慧研讨室（教室）集中管控平台系统 1 套、资源管理云平台系统 1 套、教学督导平台1 套、天枢书院数据分析平台 1 套、智慧教室系统对接（数据中台）。
2)集中监控与指挥中心系统涵盖：
“55”液晶拼接显示单元 16 台、拼接屏前维护支架 16 套、拼接屏底座 4 套、视频拼接处理器 1 台、配套线缆 16 套、电视墙解码器 20 台、电视墙控制终端 1 台、电视墙控制终端软件 1 套、IP 电话 4 台、智慧控制台 1 套、信息发布显示终端4台。
3)电子时钟管理系统包含：电子时钟管理系统 1 套。
4)教室接入层网络交换机系统包含：教室接入交换机 24 口 56 台。
5)电子班牌系统包含：22 寸标准版班牌 56 台、信息发布终端软件 56 套、智能签到平台 56 套、电子班牌选排课等教务数据对接 1 项。
2.校园食堂配套设备采购项目：
校园食堂配套设备采购项目主要包括：智慧食堂安全系统50套、食堂配套设备系统1套、食堂配套系统控制主机1台、餐位叫餐等餐IP网络单双向广播系统控制软件	1套、师生就餐服务平台1套、食堂物资物料管理平台1套。
3.会议室设备采购
会议室设备采购项目主要包括：LED一体机	2台、会议系统主机2台。
4.整个系统施工、安装、调试
信息系统集成费 1 项 、综合布线系统工程 1 项。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
1.《高等学校数字校园建设规范（试行）》
2.《教学仪器设备安全要求（国家强制标准）》 GB 21746-2008；
3.《多媒体教学环境设计要求》 GB/T 36447-2018；
4.《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014；
5.《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019；
6.《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015；
7.《智能建筑设计标准》 GB 50314-2015；
8.《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010；
9.《智能建筑工程质量检测标准》 JGJ/T 454-2019；
10.《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311-2016；
11.《综合布线系统工程验收规范》 GB/T 50312-2016；
12.《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017；
13.《电子电气产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011/XG1-2024。
14.《电子会议系统工程设计规范》GB 50799-2012
15.《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》GB 14934-2016
16.《餐饮业反食品浪费管理通则》GB/T 42966-2023
 备注：以上标准如有最新标准发布，以最新标准执行。
3.2货物技术要求
注：招标文件中★号条款为必须满足项，不满足按无效投标处理；招标文件中#号条款为重要评分项，不满足将在技术指标响应部分中扣除技术分。
投标人应对提供投标材料的真实性负责，不得弄虚作假。对于投标文件中所附复印件及其他响应材料，中标后采购人保留查验原件或功能响应的权利，如有造假，按政府采购法律法规执行。
按照采购合同约定对投标人提供的全部设备进行验收，采购人必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。对于投标人未按合同约定符合全部设备技术指标的，采购人应当依法追究其违约责任。
	序号
	标的名称
	技术要求

	1
	智慧研讨室（教室）集中管控平台系统
	1.采用B/S架构，具备校区、楼栋、楼层树状查找结构，可列表、四分屏、九分屏显示教室状态，支持查看教室各类设备的在线、使用中、离线等状态，设备类型包括中控、录播、灯光、窗帘、无线麦、网关等；
2.具备批量控制功能，支持在树状列表中批量选择校区、楼栋、楼层进行批量控制，控制内容包括控制中控终端账号登出、锁定设备、开启考试模式；支持对授课大屏、教师机、投影幕布、灯光、窗帘、空调、分组屏等设备批量开关；
3.支持远程可视化控制教室各类设备，可查看教室视频画面，以及中控、录播、摄像机的IP地址，支持远程登录登出账号；支持对授课大屏、电脑、投影、幕布等设备进行控制；支持远程开启录制；支持控制教室灯光、窗帘、空调开关；
4.支持通过平台远程切换教室摄像机视角，包括电脑信号、主讲特写和全景、听讲特写和全景等，支持管理员多视角查看教室里画面细节，有利于管理；支持对特写画面进行摄像机云台远程控制，实现推进、拉远、上下左右转动等；
5.IP语音对讲：当遇到紧急情况时，支持通过平台与教室端开展远程语音对讲，教室中可同步语音进行回应，便于管理员可及时发现问题并进行远程应急处理；
6.具备教室端设备锁定和考试模式设置，锁定后，中控设备将退出登录，且屏幕锁定、无法操作。考试模式开启后，教室端设备将进入静默状态，停止推拉视频流，平台端无法观看该教室的直播、禁用一切管控操作、并停止录制；结束考试模式后，平台和设备恢复正常；
7.支持查看教室的使用记录、教室能耗和该教室的课表；支持记录并展示当前使用人员、今日使用次数、今日使用总时长等信息；
8.智慧巡检：支持自动完成教室的设备巡检任务，发现设备异常情况，可生成巡检结果。对于异常结果，可转为运维工单，及时跟进和处理。巡检内容包括授课大屏/投影显示、电脑画面、吊麦拾音、电脑声音、功放音箱、摄像机、跟踪设备等。巡检完成后，可查看巡检报告，支持按异常教室、异常项目来查看详细情况，支持将报告数据导出excel等格式文件。针对异常结果可转为工单，工单内容能自动填充本次巡检的故障报告、故障教室等信息；
9.人工巡检：支持通过线上、线下结合的方式，完成巡检任务并形成巡检报告。支持设置人工巡检任务，运维人员需到相应教室填写现场信息、上传附件，完成巡检任务。管理员和巡检人员均可查看巡检结果。可设置多个巡检模板，巡检项目可添加多台巡检设备和巡检内容。巡检任务支持转为维护工单；
10.设备运维：平台端的故障报修、教室端中控屏的报修信息及设备巡检产生的故障，均能生成运维工单；同时支持人工录入、其他故障报修途径反馈的工单；支持运维工单处理进度展示，包含提交中、处理中、已完成状态；支持工单详细信息查询，支持工单编辑回复处理结果；具备运维工单不同维度管理统计，支持分析数据导出形成数据报告；
11.故障报修：当发生硬件、软件或其他故障后，用户可通过平台上报故障。报修信息包括工单名称、故障类型、故障描述、故障发生教室。完成报修后，管理员将收到工单，报修人员可即时查看工单状态；
12.设备告警：当设备遇到故障或检测出现异常时，管理员通过平台可收到告警信息，告警内容包括告警设备类型、告警类型、故障详情、所属校区/楼栋/教室、告警时间等。支持通过告警类型、设备类型、所属校区、楼栋、教室来查询告警情况，支持消除告警，告警数据导出等操作；
#13.远程协助：支持教师在教室中控终端上发起远程协助申请，管理人员通过平台可以进行远程协助，响应设备端发起的请求，远程操作设备的桌面；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖投标人公章）
14.设备日志：通过平台可查看设备日志，方便管理员对设备进行异常排查。日志事件主要包括设备的登录、登出、绑定、解绑、升级、异常重启等；
15.设备信息：可查看中控设备信息，方便管理员的日常运维工作。包括中控设备所属教室、ID号、IP地址、系统版本等，支持远程导出中控设备的信息数据；
16.资产管理：
（1）资产基本信息管理：支持资产分类、分区、分状态管理。每条资产记录应包含但不限于资产编码、资产名称、资产状态（在用、闲置、维修中、借用等）、资产类型、品牌、型号、购入日期、存放位置、使用部分、使用人等。支持资产模糊查询。支持资产记录用Excel表格导出；
（2） 资产处置：设备和软件编号信息应与学校设备管理系统中保持一致。支持设备、软件、耗材等资产信息人工录入。支持资产报废、盘亏、调出、其他等处置；
（3）资产盘点：支持创建盘点任务，设定盘点人员，查看盘点进度，查询盘点结果等。支持生产盘点报告，报告内容包括总体情况、盘点人员情况、资产类型情况、资产位置情况等，支持盘点报告导出；
17.计划任务：支持提前设置执行任务，当到达预设时间后，系统自动执行该任务，以便提升日常运维效率。任务类型包括终端设备的登录、登出、锁定、解锁；环境模式全关、全开、录播、投影；自动巡检单次、周期重复等；
#18.物联策略：支持设置多种策略控制物联网设备，包括室内环境设置、环境控制模式设置、联动规则、定时设置等；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖投标人公章）
19.中控设备配置管理：支持批量设置控制码、联动规则、登录方式、录播模式、视频上传存储规则等。支持配置备份与恢复；
20.提供管控权限设置功能，支持设置账号所能管控的教室范围，支持设置用户组；
#21.线上升级：支持将终端软件程序包上传至平台，可选择任一已上传的程序版本对区域内所有终端批量升级；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖投标人公章）
22.提供移动端小程序，支持接入企业微信，具备接收故障报修、工单任务、巡检任务、设备告警等任务。支持工单的录入、指派、处理；支持巡检任务的查看、结果标记提交等；
23.提供媒体推送功能：支持用户在指定某个时间，将媒体库中选择的特定媒体资源发布到指定的校园分区、教室展示出来，用于校园学术报告收看、紧急信息通知等应用；
#24.支持多种方式向终端设备推送多媒体信号，包括编辑文本、本地上传、资源库、选取直播流；可推送内容的格式包括：文本信息、视频、图片、音频等；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖投标人公章）
25.信息发布创建：任务设置包含广播名称、播放时间、推送内容、优先级、持续时长等信息，可设置优先级包含正常优先级、中优先级和高优先级；
#26.需提供教室集中管控系统软件相关的软件著作权证书；（提供复印件加盖公章）
#27.所投产品需与教室原有智慧教室终端对接，实现通过本平台控制现有教室终端的功能。（供应商提供对接承诺函，对接费用包含在报价中）
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	资源管理云平台系统
	1.提供本地化部署的网盘和资源管理平台，能汇聚日常授课的课堂视频资源，用于教师管理课堂视频资源与学生线上学习，同时可对优质的教学过程进行线上直播、点播回看；
2.提供个人网盘空间，教师及学生登录平台即可查看个人网盘文件，支持从本地上传文件及下载网盘文件到本地；
3.网盘空间支持容量管理，管理员可划分不同角色的网盘空间个人容量，当容量不足时无法上传新的网盘文件。个人用户可向管理员申请网盘空间扩容，管理员可审核扩容申请并为申请用户划分新的网盘容量。支持批量调整和空间不足预警；课堂实录资源支持设置自动清除阈值；
4.支持与教室端设备对接，自动上传保存教室端记录的圈点、白板、录播文件数据，可按课程名称和时间自动对上传的文件进行分类。教师可查看自动保存的文件选择转存至个人网盘。支持一键将当前课程的文件分享至本节课程的听课学生，学生随时可以通过网盘访问课程内容；
5.支持通过课表实现预约录制课堂视频，视频自动上传到教师个人网盘，可在网盘中对视频进行在线编辑、下载、删除、发布等管理；
6.支持个人文件分享，用户可将个人网盘文件分享给其他用户，被分享用户可查看被分享的文件下载或转存至自己的网盘。用户取消分享后被分享用户无法查看原分享文件；
7.支持视频在线剪辑功能，可多人同时在线对视频文件进行剪辑、截取，截取片段可进行多次剪辑操作。支持视频剪辑后在线预览合成效果，并保存生成新视频；
8.支持网盘回收站功能，用户可在回收站中查看近期删除的网盘文件，用户可选择还原文件至个人网盘或彻底删除文件；
9.资源管理平台支持对优质的教学过程进行线上直播、点播。录播终端录制的精品课、微课也可通过个人网盘发布到资源平台，实现校本资源库的建设；
10.资源管理平台配合流媒体服务器支持在校内实现≥3000路的校内直播、点播，支持与公网CDN直播媒体对接；
11.支持对资源进行筛选查看，支持按照资源类型、院系、课程和学期对资源进行筛选，也可输入资源关键字进行模糊搜索。支持对接语音转写服务，对语音转写后的内容进行模糊搜索；
12.课堂视频画面播放时支持进度条拖拽播放进度，支持多画面资源模式点播，如教师画面、学生画面、课件画面等。支持将视频下载、收藏、分享。分享时可设置观看链接和二维码的有效期。支持对视频资源进行评论，可查看其他用户的评论进行交流；
13.提供资源个人空间，对视频、文档、课件等教学资源进行管理。用户可在个人空间中查看收藏的资源、已上传的资源和创建新资源。创建资源时可选择从本地上传资源或从个人网盘中直接选取资源。创建资源后其他用户不可见，对资源进行发布操作后，其他用户可在公共资源平台中查看资源；
14.资源标注功能：支持对自己发布的资源在线进行知识点、重点内容的打点标注，支持对打点标注进行注释，其他用户在预览时可根据标注的知识点进行跳转预览播放；
15.支持对发布的资源设置观看权限，通过设置视频观看密码来保护视频隐私；
16.支持创建直播活动：可自动生成直播二维码，支持用户手机扫二维码观看直播，方便分享。同时还支持教师通过平台发起直播申请，平台管理员审核申请；平台支持免审核模式，开启免审核模式后，教师可直接发起直播活动；
17.支持设置自动或手动开启结束直播，有触控屏或中控的教室，可手动开启直播，无触控屏及中控的教室则可以设置自动开始直播。支持设置直播的观看权限，通过设置直播观看密码来保护直播隐私。支持设置直播的录制和交流权限，开启后，其他用户观看直播时可对直播进行录制，可在直播界面发布评论信息进行交流；
18.提供资源平台首页配置，可设置首页各种模块的显示开关和显示顺序，并可自定义上传轮播图片，实现个性化首页显示；
#19.需提供课程资源管理系统软件相关的软件著作权证书；（提供复印件加盖公章）
#20.所投产品需与教室原有智慧教室终端对接，实现自动汇聚教室终端录制视频的功能，并实现资源的自动分类存储。（供应商提供对接承诺函，对接费用包含在报价中）
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	教学督导平台
	#1.为保证相关数据资产安全可控，要求督导软件平台以及相关的AI分析服务支持私有化部署，基于B/S架构，支持集群部署等方式，和第三方系统对接有良好的适应性；系统支持国产化运行环境，同时可根据要求对应用系统程序及数据库国产化适配和迁移，支持对国产化中间件、数据库的兼容；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2.软件平台需提供课中、课后的线上督导评价、巡课，需提供督导巡课记录、督导数据统计分析等应用，支持≥1000用户同时督导评课；
#3.需提供便捷高效的课堂筛选与查找能力：在督导评课的页面中支持以课堂视图、教师视图、教室视图等模式进行筛选课程，便于督导评课人员根据自己的角色快速查找课堂视频；能提供不限于本周、本月、本学期或自定义时间范围筛选；能提供不限于上课中、已下课、未开始等快捷键进行课堂状态筛选；提供课堂显示范围的筛选能力，包括但不限于未被评价、未被我评价、是否已有回放、是否有直播等。课堂支持以列表、宫格或课表等形式进行展示；（提供符合该功能描述的截图并加盖投标人公章）
4.课堂视图中支持以日历窗格的形式精准查询当天的课程安排，支持按课堂的所属院系、教师部门、上课教室进行筛选，支持多种条件组合筛选，帮助用户精确查找课堂；
5.教师视图中支持选择教师所属部门、输入教师姓名以及工号、勾选未被评价教师或未被我评价的教师、选择平台所推荐的教师等维度进行快速教师课堂查找；
6.教室视图中支持以校区、教学楼、楼层、教室等地理维度筛选该教室产生的课堂视频；
7.支持模糊查询，可输入院系、教师姓名、工号、课程名称、教室等条件进行模糊搜索课堂；
8.所呈现的课堂标签支持上课中、已下课、未开始的状态显示，同时能显示课程名称、课堂进度、所属学院、授课教师姓名工号、课堂时间、班级、教室。支持课堂标签上一键开始听课、加入听课计划以及指派其他督导人员进行听评课；
9.支持课中、课后的线上督导评价，课堂详情页能同时呈现≥4路画面，评课老师可自主开关教室画面，支持自动呈现单画面、双分屏、三分屏、四分屏等模式；在多画面分屏显示时点击小画面能将当前画面自动切换为主画面显示；支持进度条拖拽快进、音量控制、画面全屏等控制；
10.支持在听课过程中进行课堂画面抓拍，并支持对抓拍画面进行圈点批注、文字备注，有效记录过程细节；
11.支持评课老师根据评价表打分、写评语，评价提交后支持用户导出评价表。评价表打分形式支持手动打分或分值等级评分；支持评价指标与当堂课堂的评价模型数据进行联动，让评课老师能直观了解课堂数据；
12.AI评价模型包括但不限于教师分析（教师出勤、教师站位、教师手势、表情等）、学生学情分析（学生出勤、前排入座率、抬头率、学生专注度、学生行为、学生表情等）、综合分析（教学模式、师生目光接触、课堂活跃度、AI评分等）等；
#13.实时巡课教室筛选功能：具备树形教室列表，可按校区、教学楼、楼层筛选教室，还支持校区、教学楼、教室名称模糊查询；支持按照教师考勤状态、学生出勤率范围、抬头率范围、前排入座率范围、课堂状态筛选巡课教室；（提供符合该功能描述的截图并加盖投标人公章）
14.实时巡课支持切换浏览视图，需支持九宫格、四宫格、一宫格、列表浏览、教室概览视图、大屏轮播视图等，视图模式支持设置是否启用、调整显示顺序；
15.支持在实时巡课中对授课过程进行画面抓拍、同时可以开启控制远程手动操控摄像机画面，方便管理员能够实时地看到教室里面的画面细节；
#16.预警课堂：支持课堂数据智能预警，能够设置相关类型数据预警阈值，当出现数据超出设置的标准时自动标记为预警课堂。预警数据类型包括但不限于教师迟到、早退缺勤；学生抬头率低、前排入座率低、学生专注度低、评价表评分低、讲义内容不足（课件）、学生出勤率低等；（提供符合该功能描述的截图并加盖投标人公章）
17.支持督导评课数据统计与分析，包括评课次数统计、被评覆盖率、被评教师覆盖率、评课得分等；能自动统计不同院系的评价平均分、被评次数等。针对不同的评价指标，能自动统计总得分情况；
18.支持评价数据的报表导出；支持按课程评价数据、教师评价数据、评课数据等维度，支持按时间范围批量导出；
19.支持课堂预警数据统计与分析，数据类型包括但不限于触发预警次数、预警课堂数量、预警院系数量、预警课程数量、预警教师数量，支持预警项目排行。支持以列表形式查看全部预警课堂，提供各个院系预警课堂数据折线图，院系预警数据排行；
20.支持查看督导工作的整体数据以及数据变化趋势，如人均听课节次、人均听课时长、人均评课节次、人均登录平台次数；支持查看每位督导员的详细工作数据，包含登录平台次数、听课节次、听课总时长、评课节次、任务进度；支持导出登录平台记录，支持导出评课记录；
21.支持对教学过程数据进行自定义查询，在时间区间内，可选中关注的指标并设置指标区间，设置查询维度，维度包括但不限于院系、教师、课程。查询结果支持加入到数据监控或导出报表；
22.支持对教学过程数据进行趋势分析，过程数据包括但不限于课堂异动数据、教学分析数据、考勤分析数据、教师手势、学生行为、教学工具等，可将数据趋势在全校、院系、教师、课程等不同类型中进行数据趋势对比。数据趋势对比结果支持加入到数据监控或导出报表；
23.具备数据监控模块，能展示所关注的教学过程数据分析表，能通过修改时间范围，查看不同时期的数据内容；
#24.平台能支持AI智能化生成全校课堂督导报告，可自定义课堂督导报告的版式以及展现方式。督导报告的内容包括但不限于目录页、报告引言、课堂评价分析、教学过程分析、课堂预警分析、督导工作分析、课堂异动分析等分析维度，支持以PDF等形式导出正式文件；（提供符合该功能描述的截图并加盖投标人公章）
25.支持设置重点课堂，可选择重点教师、院系、课程、教室等，符合条件的课堂将被系统自动标识为重点课堂，让督导教师可重点关注；
26.支持设置督导员权限，可设置各类用户组，批量设置账号时间权限、可查看和评价的课程、教师、教室范围，指定听课任务数；
27.平台支持线上添加评价表，支持分值按照等级和手动打分设置评价表类型；支持任意编辑打分项类别、评价内容；评价表支持设定所属院系、课程，实现评价表与课程自动匹配；
28.听课申请和记录：可查看听课记录和评分，并支持听评课线上申请和审批，管理员也可设置听评课不用申请就能直接参与的白名单；
29.支持自定义设置考勤规则，包括上课后多长时间未检测到教师/学生则视为迟到、开课多长时间后未检测到教师/学生则视为缺勤或旷课、下课前多长时间未检测到教师/学生则视为早退等；
30.支持对指定的课堂生成访问链接，让校外督导专家可免登录直接开始听课，支持设置链接有效期、是否允许回看、观看机位等；
#31.支持移动端听评课，通过小程序即可听评课，支持在小程序页面中筛选评课，筛选维度不限于院系、状态、日期等，筛选完成之后点击即可开始听评课；在评课页面中，支持查看教室上课画面，可切换不同的显示画面，包括学生全景、教师全景、电脑画面等，支持查看课堂详细信息、包括教师信息、教室信息、课程信息等；支持使用评价表进行评分；（提供符合该功能描述的截图并加盖投标人公章）
#32.所投产品需与教室原有智慧教室终端对接，实现在线督导巡查课功能，并实现前端硬件推送的AI督导数据的收集、清洗、展示功能，实现AI评价督导。（供应商提供对接承诺函，对接费用包含在报价中）
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	天枢书院数据分析平台
	1.提供全校智慧教室生成数据的统一汇聚、分析和查询服务，数据分析维度包括课堂学情分析、教学资源分析、智慧教室分析、资产分析等，提供各类数据不同维度的查询和趋势分析，能自定义生成数据监控看板；
2.课堂分析：支持查看全校课堂开课数、院系开课数，能统计教学工具的使用数据、教师/学生的考勤分布情况、学生抬头率/学生专注度/前排入座率分布情况、学生行为统计、学生表情占比等数据；
3.教学资源分析：支持查看全向教学资源分析，包括资源类型统计、资源新增趋势、教师资源上传排行、院系资源排行、视频录制总数、平台录制数、累计直播时长、资源空间使用量、资源收藏量、资源评论量等数据；
4.智慧教室分析：支持查看教室总数和使用总时长、总用电量、使用总次数；能柱状图呈现教室日均使用时长分布、教室用电量变化趋势、教室使用排行、教室功耗排行、教室巡检异常项目和异常教室排行、设备告警次数排行、远程协助次数排行等；能查看教室运维情况，包括工单数量，处理进度数据、故障报修类型排行、维修人员工单处理排行；
5.资产分析：提供资产入库统计，资产处置统计。针对资产类型能生成柱形图。提供资产使用部门排行和资产存放位置排行；
6.数据查询：可查询课堂分析、教学资源分析、智慧教室分析、资产分析等数据，支持设置查询时间范围、查询指标、查询维度、查询范围等条件，查询后的数据可下载导出或加入到数据监控；
7.趋势分析：可针对课堂分析数据、教学资源分析数据、智慧教室分析数据、资产分析数据的变化形成趋势图，通过趋势曲线图来展示各种指标占比变化，同时可设置不同类型对比源在同一张曲线图进行展示对比，支持将曲线图生成图片保存到本地进行查看；
8.数据查询和分析维度根据数据类型能提供不同的查询维度及范围，包括但不限于院系、教师、课程、校区、教学楼、教室等维度，支持选择相应范围进行批量查询；
9.课堂分析数据指标包括课堂异动、教学分析（混合型、讲授型、练习型、对话型、学生专注度、前排入座率、抬头率、课堂活跃度、AI评分）、考勤分析（教师出勤率、迟到率、早退率、调课率；学生出勤率、迟到率、早退率、缺勤率）、教师手势分析（情绪性手势、评价性手势、指示性手势）、表情分析（教师积极、平淡、消极表情；学生积极、平淡、消极表情）、学生行为分析（转身、举手、读写、趴桌子、听讲、沟通交流、站立、使用手机）、教学工具分析（课堂互动、对比教学、圈点、白板、课程录制、签到、投票、随机挑人等）等；
10.教学资源数据指标包括教学资源（视频录制数、平台录制数、设备录制数、累计直播时长、资源浏览量、资源收藏量、资源评论量、资源空间使用量）、资源类型（音频资源占比、视频资源占比、图片资源占比、文档资源占比、其他资源占比）；
11.智慧教室数据指标包括但不限于教室使用（教室使用总次数、教室使用总时长、教室日均使用时长、总用电量、绑定设备数）、教室异常（巡检次数、巡检异常次数、设备告警次数、远程协助次数）、运维工单（工单数量、故障处理次数）；
12.资产数据指标包括资产入库数量、资产处置数量等；
13.数据监控：支持对数据查询和趋势分析两项内容进行监控项呈现，可保存用户在数据查询和趋势分析的配置；
14.我的课堂数据：用户可查询一段时间内课堂相关汇总数据以及每节课数据详情，同时可设置将数据在选定时间内推送给已绑定的用户微信公众号上进行查看；
15.数据看板：支持通过全屏的方式呈现课堂数据、教学资源、智慧教室使用情况，方便用户能够看到整体数据的变化及趋势；
16.教学数据推送：支持将课堂分析数据、教学资源数据、教室数据通过关联手机进行定时推送，可设置具体时间、推送频率进行有针对性的数据推送，便于管理者通过手机随时关注相关AI数据分析统计结果，优化管理者数据查看方式，提高整体管理效率。
#17.需提供数据分析系统软件相关的软件著作权证书。（提供复印件加盖公章）
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	信息发布显示终端
	1.显示性能：≥75英寸 LED液晶屏，图像分辨率≥3840×2160；
2.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行40点触控与书写；
3.屏幕采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙紧密贴合，无介质填充，显示效果清晰；
4.整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常；
5.设备前置接口：双通道 USB 接口≥2 路（包含1路USB3.0），≥1路HDMI接口(非转接)，同时支持 Windows及安卓双通道识；≥1路全通道接口，一根数据线同时实现音视频与触控传输；
6.整机后置接口RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路，≥2路HDMI IN；触控USB2.0≥1，音频输出 ≥1,无线MIC输入≥1,高清输出HDMI out≥1；
7.采用不低于12核驱动芯片，Android 系统版本不低于14.0，内存≥4GB，存储≥32GB；
8.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能；
9.整机具备前置电脑系统还原物理按键，具有中文丝印标识；
10.无需打开背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆式；
11.前置U盘接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护防撞盖板，高度≥4.8cm,开合角度≥100°；
12.采用针孔阵列发声设计，下边框具有≥4个发声单元，总功率≥40W,峰值功率≥80W ；
13.采用模块化电脑方案，插拔内置式，OPS标准接口80pin。具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电；CPU: ≥6核12线程，内存：≥8G，硬盘：≥256G SSD固态硬盘；
14.具备通屏笔槽结构，可放置书写笔、智能电子教鞭、粉笔、水性笔等；
15.触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；
16.具有独立扩声系统与接口，支持不开机扩音功能，可在通电不开机状态下进行扩音；
17.通电不开机状态下，开机进入嵌入式系统的速度≤1S；
18.可通过四指向下滑动/点击两侧快捷键等不少于3种方式实现整个屏幕下移，仍可触控及书写；并支持至少两种方法返回全屏模式；
19.在任意信号源通道下均可调用触摸悬浮菜单。悬浮菜单可进行自定义分组，可添加Windows和 Android系统下的互动教学工具、书写白板、系统设置、AI互动软件、便签等不少于 35 个应用；
20.可一键进行硬件系统自动检测:对系统信息、系统内存、存储空间、截屏文件夹、屏体温度、触控系统、光感系统、内置电脑信息、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用情况、内存使用情况、设备名称等提供直观的状态，可扫描系统提供的二维码进行报修;并可提供故障提示、固件版本信息、厂家信息、内置电脑序列号、驱动显卡信息查询服务。
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	“55”液晶拼接显示单元
	1.配置≥55寸工业级显示屏，LED光源，分辨率：≥1920*1080；
2.屏幕比例：16：9；物理拼缝：≤2mm；亮度：≥500cd/m2；响应时间：≤8ms； 接口：支持DVI, VGA, HDMI等；
3.对比度：≥6000:1，动态对比度≥5000:1；
4.显示屏可视角（H/V）：≥170°；
5.图像显示清晰度:图形显示清晰度C级及以上，水平分辨力≥1000TVL；
6.像素失控率：≤0.00001；
7.刷新率：50Hz/60Hz/120Hz；
8.图像重显率：≥95%；
9.几何失真：≤2%；
10.白平衡误差:不劣于±1.010；
11.色彩：≥32Bit；
12.外壳防尘等级:≥IP6X；
13.工作时间:7*24小时无间断开机；
14.理论使用寿命:≥60000小时；
15.功耗:工作功耗≤150W，待机功率≤0.5W；
16.光衰率:连续运行3000小时背光LED光衰≤0.3%。
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	拼接屏前维护支架
	1.材质为SPCC高硬度金属冷轧板，可依据拼接屏尺寸设计制作，支持积木式自由堆叠组合；
2.采用正面维护方式，无需预留维护通道；
3.支持上下左右前后，六向调整，充分保证拼接显示面的平整，以及拼缝均匀性；
4.采用双液压气动弹出结构；
5.液压弹出伸缩距离≥150mm。
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	拼接屏底座
	1.支持根据现场情况定制，采用方管+钣金封板。
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	视频拼接处理器
	1.采用大容量高速FPGA阵列和CrossPoint数字多总线数据路由交换的处理机制，保证对所有输入信号源进行全实时处理和数据一致性，图像无延迟、无离散化、不丢帧，实现了图像的完美呈现。产品应有显示主机工作状态的灯光指示；
2.前面板支持≥5寸触摸屏显示控制；                                                                                                               
3.支持全面热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行。输入板卡热插拔恢复时间≤3s；输出板卡热插拔恢复时间≤5s；
4.输入信号：CVBS/YPBPR/VGA/DVI-I/HDMI/3GSDI/网络（HDBaseT）/光纤/IPC；可接入信号类型包括DP（最大支持3840×2400）、HDMI（最大支持3840×2400）、SDI、VGA(最大支持1920×1200)、CVBS、YPbPr、HDBaseT（最大支持1920×1200）、网络视频中的一种或多种（需选用的输入卡支持），同时最大支持144路高清信号输入，144路高清信号输出；
5.IP解码卡可多张接入系统扩容多路IPC解码，实现大规模视频解码，IPC解码业务卡支持解码主流品牌等NVR,DVR实时视频解码及录像回放；
6.支持字符叠加功能，对输入信号进行字符标注功能；
7.支持工作状态信号灯指示，自动检测无信号输入状态提示；
8.支持在输出通道开启一个或多个窗口并显示图像，单屏支持最大2/4/8个开启窗口；支持多个窗口叠加显示功能；支持在输入通道上叠加字符功能；支持保存和读取保存窗口布局方案，支持截取输入信号的局部图像进行显示功能；支持底图功能，设备支持超大分辨率底图显示；
9.具有可视化预监回显功能,单张预监回显卡最大可支持64路信号同时回显预监，同时设备支持多张会显卡级联设置；
10.在不增加外部设备的情况下，支持在拼接屏上显示滚动字幕（如欢迎词等），字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义；
11.逆场同步技术，画面无缝同步切换，无黑场，无延时，切换时间≤20ms；图像开窗响应速度≤16ms；场景调取响应速度≤16ms；
12.支持多用户同步操作，操作界面实时同步, 支持多种控制方式，支持RS232串口、网络、平板电脑，提供SDK对接中控等多种控制方式；
13.支持风扇板热插拔功能；输入卡支持热插拔更换，输入卡插回至图像信号输出的恢复时间≤2s；输出卡支持热插拔更换，输出卡插回至图像信号输出的恢复时间≤8s，支持在线升级维护功能；设备启动电源至输出测试画面的时间间隔≤10s；支持同类型输入、输出卡更换后无需配置，可恢复至原先的正常工作状态；
14.LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅；
15.用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接；
16.设备在正常工作条件下，连续工作7*24小时，不应出现电、机械或操作系统的故障；支持在-10℃～+70℃的环境下稳定运行；通过2小时高低温试验，通过泄漏电流试验，应不大于5mA(AC峰值)。
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	线缆
	1.提供处理器与拼接屏之间所需所有HDMI高清线缆及辅料辅材，包含电源线、网线、音频线、视频线、线槽、多功能信息盒、强电插座等。线缆须符合国标要求。
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	电视墙解码器
	1.设备采用DSP 解码算法和嵌入式架构设计；
2.支持同时对多路高清 H.264/AAC 进行解码和实时显示；
3.视频输出接口：至少支持HDMI；
4.输出分辨率 ≥1920×1080；
5.支持同电视墙控制终端配套使用，通过终端可进行控制解码输出信号；
6.支持多种分屏样式切换，可选单分屏、4分屏等画面分屏显示。
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	电视墙控制终端
	1.系统包含主机和≥23寸触控屏，支持≥1080P高清显示，可触控操作；
2.具备教室列表和视频画面列表，支持识别教室在线状态进行自动排序，支持识别画面类型；
3.支持设置电视墙显示样式，可设置名称、行数、列数等；
4.支持轮询，支持设置轮询时间及轮询范围，范围类型支持全校轮询和自定义区域轮询；
5.支持触控选择教室画面到指定解码器上进行播放；
6.支持多画面、单画面模板；
7.提供设备的操作管理界面，对电视墙解码控制：内置电视墙系统服务软件；管理对电视墙系统的信号切换；
8.支持对任意教室的视频信号进行编码；
#9.所投产品需与教室原有智慧教室终端对接，实现电视墙功能，并实现与终端的紧急呼叫功能联动，教室端点击紧急呼叫按钮时，控制室大屏自动放大该教室，便于后期运维。（供应商提供对接承诺函，对接费用包含在报价中）
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	电视墙控制终端软件
	1.控制电视墙解码、提供设备相关管理界面；
2.支持对电视墙系统的信号切换管理；
3.支持对任意教室进行编码；
4.支持视频信号检测，只输出有画面的视频信号；
5.支持对轮巡显示的画面进行筛选，只显示所选择的视频画面；
6.支持对电视墙操作区域进行配置；支持修改设备网络配置；支持选择视频信号源；支持设置轮询时间间隔；支持设置电视墙显示样式，支持删除样式。
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	IP电话
	1.智能 DSS 按键对应显示屏：可动态显示≥5个分页，每页可设置显示≥7个DSS 键的状态，总计支持≥35个DSS键的自定义配置。每个DSS键可设置为 Line/BLF/速拨分机等；
2.高清语音：支持G.722, Opus 语音编码, 可以处理各种音频应用；
3.支持≥6方本地会议功能。支持内置蓝牙功能，可支持蓝牙耳机支持外接EHS无线耳机，USB Wi-Fi 适配器；
4.千兆以太网：自适应 10/100/1000Mbps 网络端口，提供高速网络传输，支持PoE 供电。两个桌面式安装角度: 提供45 度和50 度自选。
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	智慧控制台
	1.操作台为模块化结构设计，操作台主体由钢材制成，整体为拼装结构。参考尺寸：6000mm*800mm*950mm，控台高度可调节，托盘可调节；
2.控制台主体框架为钣金结构，选用≥1.2mm厚优质冷轧钢板制作，其中立柱、台面为颗粒板，门板、侧板≥1.2mm；
3.操作台内部为机架式结构，尺寸按照19″标准搭建；
4.底柜前门和后门的安装，便于设备安装和维护施工，满足隐藏线材走线；
5.台面开有进线孔，护套保护，满足显示器的进线要求；
6.表面处理工艺：产品成形—去油去锈—加温热磷化—静电喷塑；
7.定制化操作台，可放置≥4台控制工作站，多台控制主机等。
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	电子时钟管理系统
	1.支持NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030)等协议；
2.支持DHCP功能，所有接入LAN口的网络设备，可以自动获取到IP地址；
3.要求提供防火墙保护，启用SYN-flood防御，极大地提高内部网络的安全性，降低风险；
4.支持心跳检测功能，多台时间服务器或者多个网口均可设为同一IP，互为冗余备份；
5.支持WEB、SSH加密通信和软件监控设置的参数管理方式；
6.支持WEB方式的固件升级，提供参数备份及导入，系统本地日志和远程日志发送等功能；
7.支持网络配置页面支持国际化（多语言）包括中文，英文，日文，西班牙，法文，意大利，俄文，乌克兰文等，可设置用户名密码和主机名；
8.串口授时，每秒发送一次时、分、秒、年、月、日时间信息。
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	教室接入交换机 24口
	1.交换容量≥600Gbps/6Tbps；
2.包转发率≥170Mpps/300Mpps；
3.千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个；Console口≥1个；
4.支持MAC地址≥16K；
#5.支持跨设备链路聚合技术（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖投标人公章）
6.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，可减小端口在该阶段的功耗；
7.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换；
8.支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；
9.通过网管中心平台支持一键替换故障设备；
10.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
11.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等；
#12.支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖投标人公章）
#13.支持通过网管中心平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖投标人公章）
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	22寸标准版班牌
	1.屏幕≥20英寸；屏幕采用A 规液晶屏体，采用直下式背光；
2.屏占比≥70%；
3.分辨率≥1920*1080 ，对比度≥3000：1，亮度 ≥500cd/㎡；亮度可自动调；
4.支持≥4k视频播放，刷新率≥60Hz；
5.屏幕钢化膜玻璃厚度≤3mm，AG防眩光；可见光透射比≥90%；支持物理防蓝光；
6.触控技术：电容，触控点数≥10点；触控最小直径≤4mm，触控响应时间≤20ms；
#7.操作系统：CPU≥1颗4核，主频≥2.0GHz，内存容量（RAM）≥2G，内置存储(ROM)≥16G；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖投标人公章）
8.内置摄像头≥500万像素，分辨率≥2560*1920；水平视角DFOV≥95°，无畸变，中心线≥1100线；
9.支持扩展人脸识别功能，最快响应时间≤300ms，可拍摄≥200W像素照片，支持≥10人同时进行人脸识别；
10.接口：≥1 路 DC IN，≥1 路RJ45，≥1路门禁接口，≥2 路 USB 3.0；
11.按键：≥1路拨码电源开关，≥1路复位按钮；防止学生误触，按键均为隐藏式；
12.扬声器：≥3W*2，最大音量80±3dB；侧边开孔，安装后无遮挡；
13.内置全向麦克风，拾音半径≥0.5m；
14.内置刷卡模块：读卡距离≤50mm，读卡时间≤150ms，支持刷卡考勤；支持IC M1 NFC协议、MYFARE标准、S50和 S70等14443A协议卡和ICODE2芯片卡，第三方校园卡等；
15.外置电源，工作电压DC 12V，功耗≤60W；
16.网络：支持100M/1000M自适应以太网（有线）、支持2.4G或5G WIFI网络；
17.支持usb和ota升级；
18.支持横装、竖装；支持手动调整画面适应不同显示比例(9：16和 16：9)；
19.背板采用金属材质，抗撞抗划抗腐蚀，表面无尖锐边缘或凸起；
20.支持半户外条件下使用，支持≥IP65级防尘防水；
21.带防盗卡口，支持防盗。
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	信息发布终端软件
	1.支持课程模式、考场模式、会议模式等空间应用场景切换；
2.支持人脸识别、刷卡、密码等方式进行管理及查询；
3.课程模式：突出展示课程名称、主讲教师、应到学生、空间状态等；
4.首页自定义功能区≤4个，功能区的功能不固定，可自定义和替换；≥1个功能区可在小窗口播放视频，点击小窗口视频即可全屏播放，并可拖动进度条任意快进快退；
5.本教室占用情况及课表信息查询：被授权情况下，支持在班牌上查询当前教室的当日课程表以及按日历视图选择的任意时间的课表；以颜色底纹加深显示当前时段节次；本教室任意时间段的使用情况及课表信息，包括上课时间、课程信息、授课教师信息、课程应到人数等，方便查询；
6.学生和老师的个人课表信息查询：身份验证后，可在班牌上查询本人课程详情，包括但不限于课程时间、课程内容、授课地点等；
7.支持对接门禁系统：支持系统终端、后台、电磁锁组成门禁系统；支持设置房间白名单控制进入权限，开通权限后可在班牌人脸识别或刷卡开门；
8.支持刷卡考勤：考勤成功后，学生头像短暂显示≤3秒；考勤失败，红叉显示考勤失败并提示原因；
9.支持查询课程考勤记录：被授权后可以产看包括应到、未到、实到数据等；已到人员头像亮起，未到人员头像灰色显示；
10.支持考场模式：首页突出展示内容包括考试科目、教室号、考试时间、监考老师、参考人数、下节考试科目等信息；可视化图例显示考生实到率、考试时间倒计时等；考场模式功能模块包括考生身份验证、签到详情、科目查询等；
11.支持终端预约和后台预约；实现预约查询、显示、考勤等功能；
12.支持在终端上通过刷卡/刷脸/密码等方式验证身份查询自己的预约记录；支持通过终端利用空间类型、日期、时间、容纳人数等条件查询自己想要预约的空间；
13.支持在终端上通过验证身份发起预约申请，并且可以手动取消；
14.支持教师通过身份验证进入班牌巡课模块；
15.支持发起服务跟踪，设置设备维修时间，查询维修记录及空间设备运维状态；
16.支持视频语音通话功能，可进行双向视频通话；
17.信息发布可设置媒体播放模式，包括关闭、空闲播放、指定时段播放、自动播放等。
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	智能签到平台 
	1.人脸识别模块SDK，支持离线激活，断网后可以独立使用；
2.支持同时识别 ≥10人；
3.人脸识别速度≤200ms，检测速度≤50ms，追踪速度≤7ms；
4.支持最小检测人脸大小≤50px*50px，可识别人脸角度yaw≤±30°, pitch ≤±30°；
5.离线状态下，单个班牌支持 ≥10000名以上学生面部识别；
6.支持与学校原有人脸数据对接。
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	智慧教室系统对接（数据中台）
	1.支持学校已建设的数据中台系统对接，实现打破资源孤岛，提供数据的协作、共享和开放服务；实现资源的集中管理，提高管理效率；
2.为保证数据同一需对接基础数据，基础数据包含建筑数据、人员数据、部门数据、学期校历数据、节次数据、课程数据、卡号数据，需实现全量数据的实时更新；
3. 为保证数据同一需对接课表数据，自动同步借用、调课的数据；当账号数据系统发生变更时，对接程序自动与校方数据中台系统同步并自动下发到各教室；课表数据同步后可支持按课表自动登录前端设备，并实现录播的自动录制和停止；自动实现考勤数据生成。
4.单点登录，实现与学校统一门户的单点登录功能，通过学校统一门户跳转到天枢书院平台时无需二次登录。
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	电子班牌选排课等教务数据对接
	1.支持系统平台基础教务数据系统对接；支持学校已建设的数据中台系统对接，实现打破资源孤岛，提供数据的协作、共享和开放服务；实现资源的集中管理，提高管理效率；
2.建筑基础数据：学校、楼宇、房间等；
3.人员基础数据：姓名、学工号、身份类型、性别、身份证号、手机号；
4.部门：包含学院人员关联、教学班人员关联等；
5.学期校历：学期起始日期-结束日期，计算周次；
6.节次信息：上课节次，可对接多套节次时间；
7.课程基础数据：课程名称、开课计划以房间为中心关联课程、授课人、教学班、上课周次、节次；
8.借用：教务系统中临时借用课、延时课堂、活动按照课节转换关联房间；
9.调课：根据调课表自动增量同步更新；
10.同步程序代码开发，实现自动全量更新。
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	智慧食堂安全系统
	1.监视：支持一路或多路摄像头集中监视，并可设置多种窗口展现模式，支持对视频窗口进行拍照保存、声音设置、全屏显示等操作；
2.多屏监控：支持监控画面按单屏、 4分屏、 9分屏、 16分屏、25分屏等方式进行查看；
3.自动分屏监视：支持按顺序轮流显示每一组监控视频画面，并根据各监视计划中的停留时间自动切换；
4.添加巡视计划：支持学校管理员针对监控的巡视计划进行编辑、删除、添加等操作；
5.监控资源查询：支持学校管理员按录播主机、摄像头名称、指定日期查找监控资源，同时可针对指定日期摄像头的不同时间段的监控视频进行单屏、4分屏、9分屏等查看；
6.回看监控录像：可实现播放、暂停、快进、图像抓拍、视频下载等功能，支持设置播放速率播放；
7.移动监控：支持学校管理员通过移动设备进行校园监控，可通过检索摄像头名称或按区域选择摄像头查看实时画面，支持管理员对监控视频进行画面抓拍，抓拍画面以图片的形式保存至移动端内；
8.安防服务器远程管理：支持管理员对校园安防服务器进行添加、 删除、 编辑等操作；
9.监控摄像机统一管理：支持添加、删除学校摄像头区域；支持管理员添加、删除、编辑摄像头；
10.巡视自启动设置：可对巡视内容是否开机自启动进行设置，同时选择自动巡视首选摄像头、录像加载超长时长、监控起始画面是单/四/九窗口显示以及设置抓拍图像和下载录像的保存路径；
11.系统管理：具有摄像头管理、服务器主机管理、监视计划管理、录像计划管理、基础设置的功能。
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	食堂配套设备系统
	1.能耗监测大数据：
1）支持查看不同时段下食堂电、水的总用量数据，可将本月电、水总用量转换用量；
2）支持通过智慧食堂孪生图查看食堂今日能耗情况；查看各楼宇电、水的设备故障、用量告警、不同时段用量数据、近一年的用量趋势；
2.能耗分析：
1）支持查看月度、年度能耗分析，至少包括：能耗总览、费用统计、能耗流向、食堂能耗、每日用量、设备能耗、设备故障及用量告警等多个维度；
2）能耗总览：总能耗、电、水的总用量、人均用量和费用，用量变化；故障告警及处理情况；食堂内空调和灯光设备的节能情况；
3）费用统计：总费用、电、水的费用趋势图；支持查看电、水的费用占比；
4）能耗流向：电、水对食堂内不同位置的能耗使用流向；
5）食堂能耗：各位置电、水能耗数据，包括：用量、费用、同比变量、同比变化率、环比变量、环比变化率等；
6）每日用量：电、水的用量趋势和均值；查看高峰时段用量统计；
7）设备能耗：空调、灯光、摄像头等的耗电占比、能耗、数量、用时、同比和环比变化率；支持查看各类食堂内空调、灯光能耗占比、能耗数据；
8）设备故障及用量告警：能耗设备故障数量及占比、用量告警数量及占比；
3.能耗查询：支持按时间/按位置/按耗能设备/计量设备筛选查看电、水的用量数据，支持导出报表；
4.告警管理：
1）支持查看用量超额告警信息，可进行处理操作；
2）支持查看和添加告警规则：编辑能耗设备用能上限值或各类操作间、库管用能标准值和允许超出比例，添加告警通知对象；
5.能耗设备管理：
1）支持筛选查看所有能耗计量设备，可新增、编辑、删除、导入、导出计量设备，支持远程控制部分计量设备的开关；
2）支持查看所有数据网关，可新增、编辑、导入、删除设备网关；
3）支持筛选查看用能设备，编辑设备的功率用于能耗数据统计；
6.计费方案配置：
1）支持按单费率、复费率、阶梯收费编辑电价方案；
2）支持按单费率、阶梯收费编辑水价方案；
7.操作日志：支持查看、导出操作日志；
8.辅助配件：
（1）4G水表采集器：数量以现场实际情况配置；
1） 功率：P≤3W，供电：DC12V 2A，外形尺寸：≥100mm×110mm×30mm，通讯协议：CJ/T188；MODBUS，联网方式：上行4G；下行485总线；
2） 公称口径DN：15mm～80mm；
3）量程比（Q3/Q1）：80；
4）Q2/Q1：1.6；
5）温度等级≥：MAP10；
6）流动剖面敏感度等级≥：U10/D5；
7）环境严酷度等级≥：B级；
8）防护等级≥：IP67；
9）工作电压：2.7～3.6V；
10）发射电流：≤110mA；接收电流：≤20mA；
11）带智能阀控；
（2）4G电表采集器：数量以现场实际情况配置；
1） 电压：AC220V±20%；
2） 频率范围：50Hz±5%；
3） 功耗：≤5W；
4） 工作湿度：≤95%；
5） 尺寸参考：≥100mm×85mm×30mm；
6） 传输接口：下行1路RS-485，上行1路4G；
7） 电流规格：10（40）A、15（60）A、20（80）A、30（100）A；
8） 额定频率：50Hz；
9） 精度等级不低于：1.0级；
10） 脉冲常数不低于：1600；
11） 尺寸参考：155mm×110mm×60mm；
12）温度范围：工作温度范围-25℃～55℃,极限工作温度范围-25℃～65℃。
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	食堂配套系统控制主机
	1. 可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量；
2. 定时控制功能，可在本机编辑定时点，也可从电脑下载定时点到本机执行；
3. 终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源；
4. 强插寻呼：总控制机房在主机上可寻呼单独分区或全部分区，具有电话寻呼功能；
5. 对讲功能：若系统设置了多个分区，则分区之间可通过编辑分组来实现一个对多个终端的寻呼，并且两个终端之间也可相互寻呼对讲；
6. 分组功能：可对网络播放终端设置分组区域管理功能，可方便管理与操作；
7. IP网络广播触摸控制中心，采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，采用SSD固态硬盘；
8. 屏幕尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920×1080，亮度≥250cd/m2；
9. 触摸屏≥10点电容式；
10. 内存≥8G；
11. 硬盘≥128G SSD固态硬盘，msATA接口；
12.前置I/O接口：≥1×电源开关，≥2×USB2.0，后置I/O接口：≥2×千兆网口,≥2×RS-232,≥3×USB,≥1×VGA,≥1×HDMI,≥1×MIC-in,≥1×Line-out,≥2组莲花音频。
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	餐位叫餐等餐IP网络单双向广播系统控制软件
	1.支持100M/10M自适应TCP/IP传输网络，支持工作在IPV6通讯地址协议；
2.广播矩阵，配置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源；
3.分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作；
4.具有录音功能，可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制；
5.具有中、英文多种语言切换功能；
6.具有紧急告警自动切换功能；
7.可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道,可无限扩展外接输入节目源；
8.远程控制：支持远程控制局域网内任意一台电脑，它装有本系统的控制软件，可对本系统进行操作控制和修改；
9.备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警；
10.终端断线后自动恢复断线前的播放节目；
11.支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上；
12.具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级；
13.可设定播放终端的EMC24V或短路强播输出信号与多级优先节目源的相互联系，并可设定延时时间关闭功能；
14.支持国产操作系统；
15.支持设置为C/S架构或B/S架构；
16.点餐端功能：支持菜品浏览、规格选择（份数等）、实时库存显示、支持多种支付方式（校园卡、微信、支付宝）、自动生成取餐二维码/取餐号等；
17.后厨管理功能：支持订单实时展示（待制作 / 制作中 / 已完成）、异常订单处理（退单、改单）、出餐进度统计等；
18. 叫号显示功能：支持大厅 LED/LCD 叫号屏、当前叫号、等待人数、档口名称、语音播报等；
19.管理后台功能：支持档口营业数据统计、高峰时段分析、异常订单审计等；
20.支持云端部署和本地局域网双模式，支持多终端（安卓屏、Windows、Web）
支持可与校园一卡通、支付平台对接。
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	师生就餐服务平台
	1.食堂信息管理：
支持管理员新增/编辑/删除食堂，可设置食堂名称、食堂负责人、联系方式、食堂图片、食堂地址、开始营业时间、餐次信息、食堂资质与安全信息。支持管理员和食堂负责人新增/编辑/删除编食堂员工信息；
2.订餐设置：
1）订餐规则设置：支持管理员设置简易订餐规则和个性化订餐规则，包括订餐方式、餐次及价格、订餐时间、收费方式等；可按年级设置学生订餐模式；
2）简易订餐菜单设置：支持管理员设置套餐模式，可按周设置简易订餐菜单，支持导入菜单；支持开启或关闭营养分析功能；
3.订餐管理：
1）订餐记录：支持管理员和食堂负责人按多维度条件查询师生订餐记录，包括姓名、订餐类型、菜品名称、菜品数量、金额、付款状态、订餐状态、订餐时间；可操作简易订餐退餐、查看个性化订餐详情；
2）订餐统计：支持管理员和食堂负责人按订餐模式、班级、时间范围统计师生订餐信息，包括姓名、订餐数量、应付金额、停餐数量、应退金额、实际应缴金额、缴费状态；可手动操作缴费状态；
4.窗口菜单管理：支持食堂负责人管理食堂窗口信息，按食堂窗口设置每周菜单，可设置每天早餐、午餐、晚餐，完成上架菜品；支持使用菜单模板批量导入菜单；
5.菜品管理：支持食堂负责人新增/编辑/删除/搜索菜品信息，可设置菜品名称、类型、价格、重量、图片、制作厨师、各食材名称及重量、菜品描述等；可管理菜品类型，可批量导入菜品；
6.备餐统计：
1）个性化备餐统计：支持食堂负责人按餐次和日期统计各窗口个性化备餐数据，包括菜品名称、菜品类型、上架数量、预定菜品数量；
2）简易备餐统计：支持食堂负责人按餐次和日期统计简易备餐数据，包括套餐名称、预定数量；
7.分餐管理：支持食堂负责人按餐次、订餐模式、日期筛查各班级订餐统计数据并进行分餐，可按菜品分餐和按学生分餐，可设置各班级取餐状态；支持批量设置各班级取餐状态、批量导出各班级分餐数据；
8.就餐记录：支持食堂负责人按多维度条件筛查师生就餐记录，包括就餐流水号、姓名、餐次、菜品数量、总金额、就餐时间；可按多维度条件统计订单总数量及订单总金额，可按流水号和姓名搜索就餐记录；支持导出全部就餐记录；
9.食材管理：
1）入库管理：支持管理员对食材进行入库。可按时间段、食材名称搜索食材的入库记录，导出入库记录；
2）库存管理：支持对单个食材进行出库，也可批量出库，支持导出食材的出库记录。支持通过食材名称搜索食材的库存，导出现有食材库存数量；
3）供应商管理：支持管理员管理（增、删、改、查）供应商相关信息，信息内容包括供应商名称、类别、联系方式、工商注册号等；
4）食材种类管理：支持管理员添加食品原材料相关信息，包括材料名称、材料所属分类、营养成分等信息；
5）采购管理：支持管理员指定时间周期，系统根据时间周期内预约的订餐量及食材的库存数量自动计算所缺食材数量，可一键生成采购单。可查看生成的采购单记录；
10.食品安全管理：
1）菜品溯源：支持管理员根据订单、菜品、食材追溯到菜品的售卖对象、制作厨师、原料供应商等信息；
2）用户反馈：支持对食堂提交反馈意见，管理员可查看处理用户反馈记录，并可进行意见反馈处理；
11.食堂收支：支持按月统计食堂收入和支出，管理员可查看收入和支出详情；
12.设备管理：
1）消费机管理，支持对接校园统一支付及缴费软件及校园一卡通，食堂负责人可一键同步校园卡、人脸库信息至消费机设备；可查看/导出消费机消费次数、消费总额；消费机支持离线刷卡/刷脸消费；
2）点餐机管理：支持点餐机现场点餐、取餐。支持负责人绑定食堂、食堂窗口，可设置点餐机的联系人、联系方式；
13.系统设置：
1）权限设置：支持食堂负责人新建权限组，选择不同的权限组分配给不同的责任人；
2）系统操作日志：支持查看系统操作日志记录，可导出；
14.统计分析：支持食堂负责人查看就餐人次统计、食堂收支统计、今日订餐统计、学生营养素摄入统计、最受欢迎的菜品；查看就餐消费水平较低的学生名单。
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	食堂物资物料管理平台
	1.自动采集货物重量；
2.自动拍摄货物高清取证照片，货物高清照片中内嵌货物名称、重量、扣皮、扣罚、操作时间、操作地点等防篡改业务核心信息；
3.秤盘尺寸≥500mm*400mm；
4.最大量程 ≥150 kg；
5.显示屏≥15.6寸，分辨率≥1920x1080，LED背光源，电容触摸屏，屏幕支持上下调节，水平调节；
6.通讯模式：RJ45网口，支持蓝牙、WIFI通讯；
7.秤体材质为碳钢，秤盘为304不锈钢；
8.落地式秤体，带2个304不锈钢万向轮和2个304不锈钢定向轮，不锈钢万向轮带脚刹，支持电子秤自由拖动，秤体并配备有小型储物槽和环形拉手；
9.内置大容量高性能可充电锂电池，容量≥10000mAh，电池支持整机连续工作≥8小时；
10.内嵌食堂采购与库存管理应用，支持订单入库、临时采购入库、库存查询、出库、盘点、退货等功能；
11.配置双摄像头，低摄像头拍摄食材，高广角摄像头拍摄验收人员实时视频，视频留存后台记录；
12.一物一码：支持管理员单条录入或通过excel批量导入资产信息，领用或借用时资产信息对应产生二维码，可打印，也可扫描了解资产详细信息；
13.物资物料领用：支持所有用户申请物资物料领用，管理员可进行申请审核、领用确认、领用提醒、归还确认、物资物料报失等管理，可通过扫描枪扫描资产二维码完成出库，或者手动操作记录领用设备，可查看各类领用记录及领用历史详情，支持领导审批贵重物资物料的领用；
14.物资物料借用：支持所有用户申请物资物料借用，各借用物资物料支持打印粘贴式条形码，扫码可查看详情，管理员可进行申请审核、借出确认、借用提醒、归还确认、报失等操作，也可查看各类借用记录及借用历史详情，支持到期自动催还、到期续借和扫码归还，支持领导审批贵重物资物料的借用；
15.食堂设备报修：支持所有用户申请设备报修，管理员可驳回申请、派单维修或催促维修等，也可查看各报修记录，维修人员可对维修的设备进行标记修复和申请报废，支持报修人查看维修进度及报修历史等；
16.物资物料发放：支持管理员按时间段查看物资物料发放进度及详情，可导入、新增发放物资物料信息；
17.物资物料采购：支持管理员查看采购记录及采购申请、导出采购记录清单、新建采购申请，领导可对采购申请进行审批管理；
18.物资物料移交：支持所有用户提出移交申请，由移出者发起申请，移入者确认，管理员审核后即完成移交；
19.物资物料报废：支持管理员对资产的报废进行发起及审核，领导可对贵重物资物料的报废进行审批，报废物资物料可通过报废日期查询；
20.物资物料检索：支持展示所有物资物料信息，可以通过条件检索或文字检索查找资产信息，并可导出Excel；
21.物资物料信息管理：支持管理员管理物资物料信息，可实现新增、删除、修改、查询等操作；
22.物资物料清查：支持按照输入时间周期进行资产清算，自动产生清算表单，清单可导出Excel；
23.物资物料大数据：支持管理员按时间段查看本学年物资物料大数据，包括总量、消耗、采购、使用等，并以图表化呈现；
24.日志查看：支持对系统操作进行信息记录，管理员可以按日期查询资产情况；
25.系统设置：支持管理员设置平台logo、名称、贵重权值，支持新增类型、存放仓库，直接同步基础平台用户信息，支持教职工的权限角色（如管理员，普通用户，维修者，领导）及黑名单管理，支持新增供应商信息，并进行编辑、删除及黑名单管理；
26.个人首页：支持用户查看个人最新待办业务通知，并提供各类报表模板及须知说明的下载，提供领用、报修、借用快捷入口，并提供个人快捷操作窗口定制和系统资产大数据总览功能。
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	LED一体机
	1.一体机化设计，显示尺寸135～140英寸；显示尺寸屏幕≥3000×1600mm；箱体厚度≤50mm，显示分辨率≥1920×1080，显示比例16：9，单一模组分辨率：≥96P*108P；
2.点间距：≤1.56mm；
#3.超窄边框设计，边框≤3mm，显示屏占比≥90%；封装方式：全倒装COB封装；有效降低功耗，显示面防碰撞、防水防潮、防静电，降低维修频率，提升产品平整度；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖投标人公章）
4.整屏平整度：≤0.1mm，模组间缝隙：≤0.1mm，像素中心距相对偏差≤1％；
#5.屏体显示最大亮度：≥600nits，0～255级可调；亮度均匀性：≥99% ；色度均匀性：±0.001Cx，Cy 之内；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖投标人公章）
#6.灰度等级：硬件≥15bit，刷新率：≥3900Hz，换帧频率：30&120Hz，对比度：≥15000：1，像素点失控率：≤1/1500000，色温（K）：≥6500K，包含四种模式，5000K，6500K，7500K，9300K可调；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖投标人公章）
7.可视角度（垂直/水平）≥160°/160°，保障各个视角清晰可见；
8.支持动态像素HDR 10；
9.色域：DCI-P3 ≥90%/BT2020≥90%/NTSC≥112%
10.屏体表面墨色一致，反光率≤1%；
11.整机平均功耗≤300w，整机最大功耗≤880w（450nit）；
12.内置电源具备PFC功能，功率因数≥0.95（功率因数调整）；
13.可根据用户需求设置简体中文、繁体中文、英语、日语等多种语言；
14.整机标准接口类型与数量不低于以下配置：HDMI 1.4 IN≥2，HDMI 2.0 IN ≥2，USB 2.0≥1，Audio OUT≥1，RS232≥1；
15.显示屏具备三合一开关,可一键实现开机、关机、待机操作；整机开机启动时间≤15s，支持键息屏待机，一键亮屏≤1s；
16.整机具有可视化操作界面，支持OSD菜单界面，实时显示操作时的状态，OSD菜单可调节透明度，调节范围0～100；实现对其操控时的状态显示；插入信号源后可遥控控制信号源切换，并且切换前可提前预览信号源画面，保证切换上屏信号的准确性，所号所见即所得；
17.支持选择多窗口播放模式，用户可将屏幕划分为多个窗口，同时显示不同输入源的内容，包含单画面模式、PIP 模式、PBP 模式、三画面模式、四画面等模式。在多窗口模式中，可选择音频输出的视频源窗口；
18.支持遥控器操作，可实现屏幕亮度调节、音量调节(100级范围)，通道切换、画面切换、菜单设置、功能选择、一键待机、一键开关机等操作；
19.支持自定义设定开机后的输入通道，可支持设定为上次关机时的通道、系统主页以及HDMI输入通道；可针对HDMI信号进行缩放比例设置(16：9，自适应等) 
20.通过系统设置，可自定义设定屏体的自动关机时间以及休眠时间；
21.基于ASIC芯片组进行视频编解码，整机无单独接收卡，采用纯数字专业集成电路，外围电路精简30%，传输效率提升50%，具有较高的信号传输效率和稳定性。
22.整机支持第三方设备通过串口和网络对整机进行连接,进行功能的检测控制。不少于遥控器上的控制功能和监控接口，可查询设备状态如温度、模块可用性、当前屏幕显示为输入接口或无线投屏状态等；
23.OPS性能不低于：CPU≥4核，主频≥2.4GHz，内存容量≥8GB，存储容量≥64G。支持WiFi2.4G/5G双频模式，最高支持4K分辨率，发射热点同时可以WIFI联网，信号流畅不卡顿，可以一边上网一边投屏；接口类型：HDMI 1.4 IN≥2，HDMI2.0≥2，HDMI OUT≥1，Type-C≥1，USB2.0≥2，USB3.0≥2，Audio OUT≥1，RJ45≥1，RS232≥1；
24.设备需满足无需外接任何线缆或设备，支持安卓、鸿蒙、Windows、MacOS、IOS、麒麟、统信系统等不同的设备，可实现外部设备音视频信号实时传输到设备上。传输距离无遮挡下≥50m，投屏延迟 60～180ms；
25.支持主流投屏协议，含投屏器，支持投屏器投屏、AirPlay、Miracast、AirPlay+Miracast混合投屏、网页投屏、客户端投屏等投屏方式；
26.支持扫码传屏，简单易操作；能投送画面，还可将本地设备的摄像头采集画面、麦克风收录声音回传至会议系统；通过ype-C接口建立有线连接实现屏，同时支持触摸显示设备反向控制投屏端设备；可同时传办输多路1080P信号，满足多路高清画面呈现；
27.屏体防护：具备防尘防水、正面防尘/防水等级：不低于IP65、防反光、防静电、耐高温高湿、耐黄变、散热均匀等功能特点；具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击、抗冲击、抗挤碰等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。
28.支持声音播放，整机内置音响：≥2×10W 超大功率，增强环绕立体声场效果；
29. 整机采用一根电源线供电，通过继电器上电方式，无需配置其他供电设备如电箱、稳压电源等；
30.采用2K超大带载方案，箱体Type C线连接信号传输，一根Type C线串联完成整屏带载，布线更简洁，传输更稳定；
31.整机满足高性能LED一体机标准，通过一级能效认证。
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	会议系统主机
	1.采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，符合IEC60065国际标准；
2.铝合金面板内嵌莫氏硬度6级触控玻璃，装备4.5"TFT全贴合触控屏、图形人机界面操作简便，提高调试效率；
3.装备高性能工业级嵌入式处理器、≥1.4GHz主频、≥1G内存，运行速度更快；
4.具备≥8路单元输出接口，包含不少于6路8芯和2路RJ45网络接口（可为8路RJ45），支持连接≥240台单元；
5.系统容量≥76000台，支持环形手拉手、一线式、分线盒、T型各种连接方式；
6.具备先进先出、后进先出、数量限制、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式；
7.发言人数可设置为≥9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开；
8.采用高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，频率响应≥20Hz-20kHz；
9.内置DSP数字音频模块，具备自适应反馈抑制、数字均衡器、自动增益功能，最大程度消除干扰、失真、串音等现象；
10.内置多路内部通讯及会议服务功能，会议主机可接收会议单元发送的会议服务请求信息。
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	综合布线系统工程
	一、投标人负责本项目清单内设备的集成所用线缆均需采用符合国标的产品。具体要求如下：
1.HDMI高清线敷设：不低于HDMI 2.0版，（每间不少于3条长度≥5米；不少于1条长度约20米，HDMI线采用镀金接头、最高数据传输速度：≥5Gbps，支持≥1080P分辨率）；
2.网线：要求采用六类非屏蔽网线，铜芯线径≥0.573mm；
3.控制线：要求采用四对非屏蔽双绞线，铜芯线径≥0.573mm；
4.设备电源线：要求采用RVV3*1.5 mm²以上电源线；
5.音频线：要求采用2×1.5 mm²以上工程护套音箱线；
二、投标人应负责上述设备的集成服务包括但不限于以下内容：
1.投标人应根据所投硬件、软件产品的特点，提供整体实施方案并完成软件和硬件的部署、调试及系统集成；
2.应负责教室内所有电源线、控制线、网线、音频线的敷设，应负责本次招标设备的上架安装且设备应采用螺栓固定，安装牢固；安装完毕后应进行本系统及整体系统测试工作；
3.投标人应自行采购用于项目实施的万用表、绝缘表、测线仪、测序器、脚手架等设备和必要的工具和防护用品；
4.投标人应负责投标清单中所有设备的上架安装牢固，通过系统及整体系统测试工作后方可进行设备安装；
5.投标人应派遣足够的相关施工人员队伍，以确保整体项目的安全顺利交付。
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	信息系统集成费
	1.需根据所投硬件、软件产品的特点，提供整体实施方案并完成软件和硬件的部署、调试及系统集成；
2.需负责所有设备的安装调试、线缆标签、调试过程中所需的连接线等服务；
3.需负责本项目清单中所有设备的上架安装牢固，通过系统及整体系统测试工作后方可进行设备安装；投标人完成布线、集成和调试工作。
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第六章   拟签订的合同文本
（供参考，具体内容待签订合同时双方协商）

[bookmark: _Toc156318048]
招标编号：	  (参见招标文件)                    					包号：       

采   购   合   同

项目名称： 北京信息科技大学 *************************项目

货物名称： ***************************************** (参见招标文件) 



甲　　方： 北京信息科技大学（甲方）


乙　　方：   （公司名称）（乙方） 


签署日期：2026年   月   日　（此处空着，当面填写）


合　　　同　　　书
 北京信息科技大学 (甲方)                  (项目名称)中所需        (参见招标文件) (货物名称),经             (招标代理机构)以               号招标文件在国内     （公开/邀请）招标。经评审委员会评定    （公司名称）      (乙方)为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
1、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
a.本合同书；
b.合同通用条款
c.合同专用条款；
d.合同附件；
e.合同补充协议（如有）；
f.中标人的投标文件（含澄清文件）；
g.本项目招标文件（含招标文件补充通知、澄清文件）。
2、货物和数量
本合同货物：（内容以招标文件要求及投标文件响应为准）
数      量：                                
3、合同总价
本合同总价：人民币             元
分项价格：  详见分项报价表        
4、付款方式
本合同的付款方式为：
（1）保证金条款：
合同签订后7日内，中标人应当按照合同总金额的5%先行向采购人提供履约保证金，验收合格满1年后，如无质量问题且中标方无违反合同约定行为，采购人无息退还。
（2）合同价款的支付：款项分两次支付
1）首付款：合同签订7日内，且采购人收到中标人妥为支付的履约保证金后，且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后，采购人向中标人支付至合同总价款的60%作为首付款（结合财政资金到位情况）；
2）尾款：中标人将本合同项下的全部货物运抵采购人指定地点，且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后，所有货物安装调试完毕且经采购人按学校相关规定验收合格后，支付合同剩余尾款。
（3）特别约定
由于本合同价款100%来源于财政性资金，合同约定的付款时间以财政性资金实际到位为前提，如因采购人财政资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项，中标人同意待采购人财政性资金到位后，对照合同中约定的支付进度节点，按工作程序支付；
（4）关于支付路径的特别约定
1）本合同项下采购人应支付给中标人的任何款项，原则上均应通过共管账户支付。因此中标人有义务按照采购人要求在采购人指定银行开立“共管账户”,确保项目款项安全、合规支付。
2）如因中标人未能及时开立共管账户导致双方无法按照本合同约定的时间节点付款的，相关付款期限应予以顺延，直至中标人共管账户妥为设立后再行支付，在此期间未能支付款项不视为采购人违约。
5、本合同货物的交货时间及交货地点
交货时间：　合同签订后   日内（请以投标文件为准） 
交货地点：　北京信息科技大学                      
6、合同的生效。
本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

甲方：北京信息科技大学 (印章)          乙方：            公司 (印章)

2026年    月    日                    2026年    月    日（此处空着，当面填写）

授权代表(签字)：                      授权代表(签字)：                 

地址：北京市昌平区太行路55号         地址：                           

邮政编码：    100192                  邮政编码：                      

电话： 010-80187368                   电话：                          

开户银行：北京银行学知支行            开户银行：                       

账号：0109 0375 7001 2011 1040 824       账号：                          

纳税人识别号：121100006908051713

合同通用条款
[bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Ref467378463]1    定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1   “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
1.2   “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。
1.3   “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的设备，包括技术说明、手册等其它相关资料。
1.4   “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
[bookmark: _Ref467378840]1.5   “甲方”系指与成交人签署供货合同的单位（含最终用户）。
[bookmark: _Ref467379400]1.6   “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。
[bookmark: _Ref467379436]1.7   “现场”系指合同约定货物将要实施和安装调试的地点。
1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。
1.9    上述术语的具体内容须与投标文件一致。
[bookmark: _Toc487900350]2    技术规范
2.1   提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其报价文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
[bookmark: _Toc487900351]3    知识产权
3.1   乙方应保证甲方在使用其提供的货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如发生第三方指控乙方提供的货物侵权的，因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任（包括但不限于甲方已经支付或虽未实际支付但已确认需要支付的违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费用等）。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。
[bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Ref467378591]4    交货方式
[bookmark: _Ref467379657]4.1   交货方式为现场安装、调试，一切费用均由乙方负责。
[bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Toc487900357]5    付款条件
按合同合同书第四条约定执行。
[bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Ref467379923]6    技术资料
6.1    合同项下技术资料(除合同专用条款规定外)将以下列方式交付：
合同生效后，乙方应按甲方要求随时提供技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。
[bookmark: _Toc487900359][bookmark: _Ref467377962][bookmark: _Ref467379946][bookmark: _Ref467377798][bookmark: _Ref467379937]7    质量保证
7.1   乙方须保证提供的货物或服务是按照采购文件要求开发的或生产的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
7.2   乙方须保证所提供的货物或服务经正确安装能够正常调试运转。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
7.3   根据甲方按检验标准单方检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在故障，包括潜在的故障或使用不符合要求等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后4小时内应针对故障做出响应。
7.4   如果乙方在收到通知后4小时内没有响应，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。
7.5   除“合同专用条款”规定外，合同项下货物或服务的质量保证期为自全部货物妥为交付甲方、妥为安装调试且通过甲方最终验收之日起不少于  （请补充）  个月。质保期须与投标文件一致。
[bookmark: _Toc487900360][bookmark: _Ref467378018]8    检验和验收
8.1   在交货前，中标人应对货物的质量、性能等招标文件第五章采购需求中规定的技术要求进行详细而全面的测试，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。
8.2   货物运抵现场后，甲方应在根据货物实际交付情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。
8.3   甲方有在货物生产、运输及安装调试过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。
[bookmark: _Toc487900361]9    索赔
9.1   如果乙方提供的货物或服务与合同或招标文件、投标文件有不符之处，或在第7.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果就甲方遭受的全部损失向乙方提出索赔。
[bookmark: _Ref467378076]9.2   在根据合同第7条和第8条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列方式解决索赔事宜：
9.2.1   在法定的退货期内（自甲方收到货物之日起七日），如甲方发现乙方有任何与本合同对应的政府采购招标文件、投标文件或本合同内容不符的情形时，甲方有权单方解除合同、要求乙方将已收取的款项全额退还给甲方，并按照合同总金额的20%向甲方支付违约金。前述违约金标准不足以弥补甲方实际损失的，甲方有权继续追偿。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
9.3   如果在甲方发出索赔通知后 3 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后3天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，甲方有权从合同尾款中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
[bookmark: _Toc487900362]10    延迟交货
10.1   乙方应按照“技术需求”中甲方规定的时间表交货和提供服务。
10.2   如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同，具体按照合同第11条执行。
10.3   在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
[bookmark: _Toc487900363]11    违约赔偿
11.1   除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，每逾期一日，应按合同总金额的  1  %向甲方支付违约金，同时乙方仍应履行交货义务。甲方有权从应向乙方支付的合同价款中扣除该违约金。逾期超过  15  天的，甲方有权单方解除本合同，乙方已收取的合同价款全部退还甲方，同时还应按照合同总价款的20 %赔偿甲方的损失。如该金额不足以弥补甲方的实际损失的，甲方有权继续向乙方追偿。
[bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc487900364]12    不可抗力
12.1   如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
12.2   受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后3天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
12.3   不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在3日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
[bookmark: _Toc487900365]13    税费
13.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc487900366]14    合同争议的解决
14.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可由甲方所在地人民法院管辖。
[bookmark: _Toc487900367]15    违约解除合同
[bookmark: _Ref467378234]15.1    在乙方出现下列情形时，视为乙方根本违约，，甲方有权向乙方发出书面通知，主张部分或全部解除合同、停止支付合同价款，要求乙方按本合同约定总价款的20%支付违约金，并就造成的全部损失保留向乙方追诉的权利。
15.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物, 或者提供的货物质量不合格、不符合合同约定的；
15.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
15.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
15.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：
15.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。
15.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。
15.1.4    未经甲方同意擅自单方解除合同、擅自将合同项下的工作转包给第三方完成。
15.1.5    其它不履行或不完全履行合同约定的各项义务、履行合同义务不符合合同及招标文件、投标文件规定的情形。
15.2   在甲方根据上述第15.1条规定的全部损失，包括但不限于乙方对甲方所造成的直接损失、可得利益损失、甲方因乙方违约需要支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。
[bookmark: _Toc487900368]16    破产终止合同
16.1   如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc487900369]17    转让和分包
17.1   除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
17.2   经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在报价文件中载明。
[bookmark: _Toc487900370]18    合同修改
18.1   甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。
[bookmark: _Toc487900371]19    通知
19.1   本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
[bookmark: _Toc487900372]20    计量单位
20.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc487900373]21    适用法律
21.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
[bookmark: _Toc487900374]22    合同生效和其它
22.1   本合同应在双方签字盖章后生效。
22.2   下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
1) 供货范围及分项价格表
2) 技术参数表
3) 交货时间及交货批次
4) 服务承诺
22.3    本合同一式10份，具有同等法律效力。

合同专用条款
合同专用条款是合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同通用条款序号相对应。
1、 定义
1.5 甲方：本合同甲方系指： 北京信息科技大学
1.6 乙方：本合同乙方系指：    （公司名称）     
1.7 现场：本合同项下的货物安装调试地点位于：北京信息科技大学指定地点。
4、交货方式
4.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。
5、付款条件：按合同通用条款约定执行。 
6、合同生效后，乙方应按照甲方要求随时提供将技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。
7、质量保证及售后服务：【同投标文件内容一致】
7.1、系统运行期间，乙方在接到甲方报修电话的10分钟内乙方技术人员将做出响应，在接到报修电话的半小时内到达现场解决问题，重大问题或其他无法迅速解决的问题在2小时内解决。用户设备出现故障时，乙方将免费提供维修备用机供用户使用。免费定期对系统设备做专业保养工作，一年免费大规模保养两次。
各设备或软件质保情况见下表。
	名称
	质保期限
	备注

	（请补充）
	
	


7.2、由于甲方使用不当、未被授权的拆卸、意外事故所造成的设备损坏，不在保修范围之内。在保修期内如出现产品质量问题，乙方负责免费维修或更换。
7.3、保修期后，乙方提供有偿服务，适当收取零配件和服务费。乙方收取的零配件价款或服务费不得高于同类产品或服务的市场通行价格。
7.4、乙方在设备保修期内，每年定期上门做系统维护。
8、 检验和验收：【同投标文件内容一致】
货物运抵现场后，甲方应根据具体情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。
9、 索赔：
    如果在甲方发出索赔通知后 3 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后3天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，甲方有权从合同尾款中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
10、不可抗力：
10.1不可抗力通知送达时间：事故发生后3天内。
11、特别约定：
11.1本合同的附件，为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
11.2本合同附件中的未尽事宜，应当按照投标文件执行。
11.3本合同附件载明内容如与乙方投标文件不一致的，除非甲乙双方另有约定，否则应当以投标文件为准。
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附件一：分项价格表（必须同投标文件内容一致）

投标人名称：       （公司名称）     （盖章）                                                  　报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商统一信用代码
	制造商规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
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附件二：技术参数表

投标人名称：       （公司名称）     （盖章）                                                  　

（请附投标文件相关内容）


参考样表：
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	






附件三：质保、售后服务、培训等内容
（请附投标文件相关内容）
参考内容和格式：
一、质保和售后服务：
针对此次投标产品提供自甲方验收合格之日起_____年免费质保，终身免费技术支持。提供7×24×365免费保修服务，设备出现故障后4小时内响应，6小时内到达现场，24小时内完成故障检测与排除。设备故障24小时内排除不了的，提供备机供贵方使用。所投产品过保后，提供终身免费维修，只收取相应的零件成本费用，免收人工费、上门费。
服务热线：
技术工程师__________(姓名）__________（联系方式）
二、培训计划
设备安装、调试、验收完成后，我公司免费为校方提供设备操作培训，方便使用老师对设备灵活操作和实践教学，同时保持设备安全、可靠、长期稳定运行。
1.培训内容
 
2.培训对象

3.培训教材

4.培训时间、地点
1、时间：验收合格后7个工作日内；（若有特殊承诺，以特殊承诺为准）。
2、地点：学校指定交货地点或我公司培训课程开设地点。
5.培训模式
· 现场培训
课时、模式、内容等
· 不定期技术培训
课时、模式、内容等

附件四：中标通知书



[bookmark: _Toc99301426]第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称：
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1营业执照等证明文件（复印件或扫描件须加盖本单位公章）


1-2 投标人资格声明书（实质性格式）
投标人资格声明书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1中小企业证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


附表（仅供参考）
大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业#
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10



说明：
　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。



2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包合同金额的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日

注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（实质性格式）
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：



本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。




2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1联合协议（如有）（实质性格式）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

3-2其他特定资格要求


4 投标保证金凭证/交款单据电子件（复印件或扫描件加盖本单位公章）




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称：
项目编号/包号：








投标人名称：



[bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc127151556]1  投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc226965830]

2  授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

法定代表人及委托代理人有效期内的身份证正反面的电子件：
	


	




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。


法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等有效期内身份证明文件电子件。
	


	






投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3  开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc226965748]开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。


投标人名称（加盖公章）：____________
[bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc226965832]日期：_____年______月______日   








4  投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表
项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元
	[bookmark: OLE_LINK8]序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商统一信用代码
	制造商规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


说明：a.制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，需注意不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。中小企业的定义见第二章《投标人须知》。b.制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。 c.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
注：
1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述分项名称请按照第一章采购邀请中明确的“标的名称”逐项填写，如有需要，对各项“标的”详细规格，可另页描述。
4.总价为各分项内容合价之和。

投标人名称（加盖公章）：____________
[bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc226309805]日期：_____年______月______日   

5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

6  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

7  中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________
[bookmark: OLE_LINK15]

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


附表（仅供参考）
大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业#
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10



说明：
　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

8  拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（勾选）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□小微企业
□其他类型
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□小微企业
□其他类型
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。
投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日

分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   



注：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

9  本国产品证明文件及承诺
9-1 中国境内生产的组件成本核算基本规则

中国境内生产的组件成本核算基本规则
 
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
 

9-2 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：________ 
日期：   年  月   日


	


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

9-3 产品成本占比承诺函

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 

公司（单位）名称（盖章）：________ 
日期：   年  月   日


注：1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。 
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。 
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


10-2公司业绩
近年类似项目一览表
	序号
	项目名称
	项目金额（万元）
	起止时间
	用户单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1、应随此表附上相关的业绩证明：包括但不限于首页、项目主要内容页、签字页。
2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。


10-3其他


11  代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司
我公司为            （微型、小型、中型、大型）企业，我公司承诺在贵公司组织的							项目（采购文件编号：					）采购中若获中标/成交，我们保证在中标/成交公告上网发布或接到贵公司通知后5个工作日内，按照本项目采购文件规定的标准，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。
如我公司超过5个工作日未缴纳：超时未缴纳部分将按照银行同期存款利率支付利息，以实际发生时长计算；北京宏信天诚国际招标有限公司可就此债权债务问题向海淀区法院起诉我司，我司承担相关全部费用。



特此承诺



承诺方名称：										
地址：													
电话：
							传真：					
邮编：					
承诺方法人授权代表签字：							（承诺方盖章）
承诺日期：					






12  账户信息确认单（中标结果公告后向代理机构提交）
[image: 账户信息确认单.jpg]
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