[bookmark: _Toc28359022][bookmark: _Toc35393809][bookmark: _Hlk195614523]设备带更新项目成交结果公告
1、 项目编号：11000026210200179605-XM001
二、项目名称：设备带更新项目
三、成交信息
总成交金额：142.421404万元（人民币） 
成交供应商名称：山东爱德净化工程股份有限公司
成交供应商地址：山东省日照市莒县夏庄镇阳光社区新华路9号（仝家岭村）
成交金额：142.421404万元（人民币）
	供应商名称
	供应商地址
	统一信用代码
	中标金额
	中标成交备注信息

	山东爱德净化工程股份有限公司
	山东省日照市莒县夏庄镇阳光社区新华路9号（仝家岭村）
	9137112255992444X5
	142.421404万元
	评审总得分（综合评分法）：88.48分


四、主要标的信息
	[bookmark: OLE_LINK3]供应商
	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	服务要求

	山东爱德净化工程股份有限公司
	设备带更新项目
	/
	1
	142.421404万元
	142.421404万元
	磋商文件、图纸及工程量清单范围内全部工作。包括但不限于图纸范围内拆除工程、装饰装修工程、电气工程等。


[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]项目用途：为彻底消除安全风险，保障设备稳定运行，满足日常工作规范使用要求，现特申请对老旧设备带进行整体更换更新，更换符合安全标准、功能适配的全新设备带，确保使用安全与工作效率。工程内容：拆除原有老旧医疗设备带，安装新设备带，主体采用国标铝合金型材（抗菌涂层，阻燃等级≥B1级）；集成模块包括医用气体终端（氧气/负压吸引/空气）、电源插座（漏电保护）、网络接口、呼叫系统等，最终以实际发生工程量作为结算审计依据。改造规格：1、铝合金设备带260*55*1.8；2、设备带封头230*65；3、气体终端新国标（一组3个）；4、维修阀8号；5、脱脂无氧紫铜管8*1.0（氧气管道）；6、脱脂无氧紫铜管8*1.0（空气管道）；7、脱脂无氧紫铜管10*1.0（负压管道）；8、电源开关86型。9、电源插座86型。10、床头灯T5/4W ；11、灯罩30cm ；12、漏电保护器32A。13、电源线2.5平方。；14、预计每张床位含设备带2.1m，气体终端3个，床头灯1个，灯罩1个，电源开关1个，电源插座4个，2.5平方电源线14.5米，空气铜管2.75米，氧气铜管2.75米，负压铜管2.75米，维修阀1个，pvc阻燃电线槽40mm*60mm1米，活接阀1个。
[bookmark: OLE_LINK4]简要技术要求：磋商文件、图纸及工程量清单范围内全部工作。包括但不限于图纸范围内拆除工程、装饰装修工程、电气工程等。
合同履行日期：365日历天。
[bookmark: _Hlk187395635][bookmark: _Hlk196380505]五、评审专家名单：毛士新、白亚芹、徐斌
六、代理服务收费标准及金额：
[bookmark: OLE_LINK1]本项目代理费总金额：1.29695万元（人民币）
[bookmark: OLE_LINK2]本项目代理费收费标准：参照原《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号收取。
七、公告期限
[bookmark: OLE_LINK9]自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK8]本公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）和北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）发布。
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：首都医科大学附属北京世纪坛医院
地    址：北京市海淀区羊坊店铁医路10号
联系方式：陈老师，010-63926735 
2.采购代理机构信息
名    称：北京兴电国际工程管理有限公司
地    址：北京市海淀区首体南路9号中国电工大厦7层
联系方式：18811482200
3.项目联系方式
项目联系人：钱萍
电      话：18811482200
十、附件
1.竞争性磋商文件；2.成交公告；3.成交人《中小企业声明函》。

北京兴电国际工程管理有限公司
2026年08月04日
