|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 品目号 | 品种名称（即“标的名称”） | 单位 | 指导价（元/单位） | 采购数量 | 包预算金额（人民币：元） | 交货期 | 递交样品或检验报告要求 | 生产资格要求 |
| 该品种是否要求检测报告或样品 | 具体要求 |
| 09 | 09-1 | 芳粘格子布 | 米 | 144.00 | 5102.60 | 2537921.46 | 合同签订后30个日历日内交货至采购人指定地点 | 本品种要求提交**检验报告** | 检验报告要求为2019年01月01日起至今省级及以上检测机构出具的，按照《警服材料 特警战训服面料》标准规定主要项目[芳粘格子布27项：有效幅宽、单位面积质量、密度、格子密度、断裂强力、撕破强力、水洗尺寸变化率、弯曲长度、缓折痕回复角、热稳定性、纬斜、耐磨性能、起毛起球、50次洗后电荷面密度、50次洗后热防护系数TPP、20次洗后吸湿速干性、50次洗后阻燃性能、pH值、甲醛含量、50次耐久洗涤后变色程度、耐光色牢度、耐光汗复合色牢度、耐汗渍色牢度、耐热压色牢度、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐刷洗色牢度；芳纶格子布、芳纶加厚格子布26项：有效幅宽、单位面积质量、密度、格子密度、断裂强力、撕破强力、水洗尺寸变化率、弯曲长度、缓折痕回复角、热稳定性、纬斜、耐磨性能、起毛起球、50次洗后电荷面密度、50次洗后热防护系数TPP、沾水、拒油性、50次洗后阻燃性能、pH值、甲醛含量、50次耐久洗涤后变色程度、耐光色牢度、耐热压色牢度、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐刷洗色牢度]进行检验的“芳粘格子布（27项）”、“芳纶格子布（26项）”及“芳纶加厚格子布（26项）”符合要求的检验报告（复印件加盖投标人公章）。 | 本包投标人须为《人民警察服装生产企业目录（2015版）》中生产品种同时包含“芳粘格子布”、“芳纶格子布”、“芳纶加厚格子布”的生产企业。 |
| 09-2 | 芳纶格子布 | 米 | 182.60 | 3556.80 | 本品种要求提交**检验报告** |
| 09-3 | 芳纶加厚格子布 | 米 | 206.70 | 5581.40 | 本品种要求提交**检验报告** |